# Allgemeine Montageanweisungen

Montieren Sie die ILT Base Station für optimale Leistung entsprechend der nachfolgenden Vorgaben

- Positionieren Sie die ILT Base Station nicht hinter metallischen Objekten.

- Positionieren Sie die ILT Base Station nahe am Zentrum der Tethering-Zone.

- Positionieren Sie die ILT Base Station so, dass diese eingesehen und bedient werden kann.

Bringen Sie die ILT Base Station maximal 2 Meter über dem Boden an.
Verwenden Sie bei Montage höher als 2 Meter über dem Boden zusätzliche Sicherheitseinrichtungen (z. B. ein Stahlkabel), um die ILT Base Station an einem festen Objekt zu sichern.