# Exporter une configuration d’une ILT Base Station

Une sauvegarde complète de la configuration pour la ILT Base Station est créée sur la clé USB. Ce fichier de configuration peut être importé vers une autre ILT Base Station ou stocké pour une utilisation ultérieure.

1. Sur la ILT Base Station, retirer le couvercle protégeant le port USB et connecter la clé USB.

2. Depuis l’écran d’accueil, sélectionner Système puis sélectionner USB, et ensuite sélectionner Exporter la configuration.
   La configuration actuelle est enregistrée sur la clé USB.

3. Un message de confirmation s’affichera au bas de l’écran une fois l'exportation réussie.

4. Retirer la clé USB et fermer le couvercle protégeant le port USB.

Informations pertinentes

- Importer une configuration d’une ILT Base Station