# Présentation du système

## ILT Base Station

ILT Base Station, avant

A | Écran tactile | B | LED d'état

ILT Base Station, arrière

A | Languettes de fixation | B | Trou de montage

Plan coté de la ILT Base Station

## ILT Tool Tag

Le ILT Tool Tag doit être acheté séparément.

ILT Tool Tag

A | LED marche/arrêt | B | LED d'état
C | Étiquette |  |

La LED d'état sur ILT Tool Tag affiche l’état actuel de la connexion et si l’outil est activé ou désactivé.

- Clignotement rouge et bleu : La ILT Base Station recherche le ILT Tool Tag.

- Lumière rouge : Le ILT Tool Tag n’est pas connecté à la ILT Base Station.

- Lumière bleue : L’outil est désactivé.

- Lumière verte : L'outil est activé.

La LED marche/arrêt sur ILT Tool Tag indique la mise sous tension.

- Lumière verte : Le ILT Tool Tag est sous tension.

- Aucune lumière : Le ILT Tool Tag est hors tension.

## Câbles

Un câble d'alimentation ILT de 5 mètres est inclus avec la ILT Base Station.

Le câble Ethernet pour la connexion au coffret doit être acheté séparément.

Informations pertinentes

- Produits supplémentaires

Dans cette section

- Produits supplémentaires
- Alimentation électrique
- Caractéristiques techniques produit