# Impostazione dei timeout

Il timeout è il ritardo dal momento in cui un utensile esce da un'area definita (o vi entra), fino a quando il comando Abilita/Disabilita utensile viene inviato al controller. È consigliabile usare un timeout ridotto per evitare l'invio di comandi Open Protocol non necessari quando un utensile si trova sul bordo di un'area.

1. Nella Pagina iniziale, selezionare Configurazione quindi Timeout.

2. Selezionare Strumento di disattivazione del timeout.

3. Immettere il timeout in millisecondi e selezionare OK per confermare.

4. Selezionare Strumento di attivazione del timeout.

5. Immettere il timeout in millisecondi e selezionare OK per confermare.

Utilizzare valori di timeout compresi tra 100 e 1000 millisecondi.