# Přehled systému

## ILT Base Station

ILT Base Station, přední strana

A | Dotyková obrazovka | B | Stavová LED kontrolka

ILT Base Station, zadní strana

A | Přichycovací poutka | B | Montážní otvor

Rozměrový výkres základnové stanice ILT Base Station

## Štítek nástroje ILT

Štítek nástroje ILT je nutno zakoupit samostatně.

Štítek nástroje ILT

A | LED kontrolka napájení | B | Stavová LED kontrolka
C | Štítek |  |

Stavová LED kontrolka na štítku nástroje ILT ukazuje aktuální stav připojení a zda je nástroj aktivován, nebo deaktivován.

- Střídavě svítí červená a modrá: Základnová stanice ILT Base Station hledá štítek nástroje ILT.

- Červené světlo: Štítek nástroje ILT není připojen k základnové stanici ILT Base Station.

- Modré světlo: Nástroj je deaktivován.

- Zelené světlo: Nástroj je aktivován.

LED kontrolka napájení na štítku nástroje ILT ukazuje stav napájení.

- Zelené světlo: Štítek nástroje ILT je napájen.

- Nesvítí: Štítek nástroje ILT není napájen.

## Kabely

Jeden pětimetrový napájecí kabel ILT se dodává při nákupu základnové stanice ILT Base Station.

Ethernetový kabel pro spojení s controllerem je nutno zakoupit samostatně.

Relevantní informace

- Další produkty

V této části

- Další produkty
- Napájení
- Technické údaje o produktech