# Web ユーザーインターフェースへのアクセス

Webユーザーインターフェースは、ILT Base Stationのタッチスクリーンとほぼ同じです。これにより、コンピューターのWebブラウザーを使用してILT Base Stationの構成およびプログラムが可能になります。

1. イーサネットケーブルを使用してコンピューターをネットワークに接続します。

2. イーサネットケーブルを使用してPower Focus 6000のイーサネットポート (RJ45) をネットワークに接続します。

3. 同じネットワークに接続されるようにコンピューターとPower Focus 6000を構成します。

4. Google Chrome Webブラウザーを開き、ILT Base StationのIPアドレスを入力します。

   Google Chromeは、ILT Webユーザーインターフェイスに使用するための推奨Webブラウザーです。

## ILT Base StationのIPアドレスを見つける

ILT Base Station のホーム画面で、[ネットワーク]、[IPアドレス] の順に選択します。