# Basculer entre le mode Zone d’attache, Contrôle et Confirmation

La ILT Base Station comporte trois modes.

- Zone d’attache, l’outil est activé s’il se situe dans la zone et l’orientation définies par l'utilisateur. Le mode Zone d’attache est le mode par défaut.

- Contrôle, la ILT Base Station indique au coffret le programme de serrage à utiliser en fonction de la distance et de l’orientation.

- Confirmation, le coffret (qui à son tour peut recevoir des informations de processus depuis un système général) sélectionne le programme de serrage à utiliser. Le système ILT Base Station confirme que la distance et l’orientation définies par l’utilisateur pour ce programme de serrage sont correctes et active l’outil.

1. Depuis l’écran d’accueil de la ILT Base Station, sélectionner Configuration puis sélectionner Mode.

2. Sélectionner soit Zone d’attache, Contrôle, ou Confirmation pour basculer entre les modes.