# Napájanie

ILT Base Station, pohľad zdola

A | Ethernet, D-kódovaný M12 samičí | B | Power I/O, 10-30 VDC ∼5 W, M8 samčí A-kódovaný
C | USB typ A, pre jednotku USB | D | COM, RS-232, M8 samičí A-kódovaný

ILT Base Station je napájaná 24 VDC konektorom označeným “PWR”. Priložený silový kábel sa odporúča pripojiť priamo k výstupom 24 V a GND na ovládači Power Focus.

Pri pripájaní ILT Base Station sa uistite, že Power Focus je vypnutý.

## Vstupno-výstupný (IO) konektor napájania (PWR)

Konektor M8 samčí A-kódovaný

Kolík | Farba drôtu v pripojenom kábli | Signál
--- | --- | ---
1 | Hnedý | +10-30 VCD in, ∼5 W
2 | Biely | Relé 1 spoločné Relé v pevnej fáze, galvanicky izolované, 30 V AC/DC, 1A, vnútorný odpor 0,15 Ω
4 | Čierny | Relé 1 normálne otvorené Relé v pevnej fáze, galvanicky izolované, 30 V AC/DC, 1A, vnútorný odpor 0,15 Ω
3 | Modrý | GND (uzemnenie systému)

## Sériový konektor RS-232 (COM)

Konektor M8 samičí A-kódovaný

Konektor M8 samičí A-kódovaný
Kolík | Farba drôtu v pripojenom kábli | Signál
--- | --- | ---
1 | Hnedý | GND (uzemnenie systému)
2 | Biely | RS-232 Tx
4 | Čierny | RS-232 Rx
3 | Modrý | GND (uzemnenie systému)