# Configurar la ILT Tool Tag

## Emparejar una etiqueta de herramienta ILT con la ILT Base Station

- La etiqueta de herramienta ILT debe estar como máximo a 5 metros de la ILT Base Station durante el emparejamiento.

- Asegúrese de que la etiqueta de herramienta ILT cuenta con alimentación, las luces LED de la etiqueta de herramienta ILT deben estar encendidos.

1. En la pantalla Inicio, seleccione Configuración y Etiqueta de herramienta.

2. En la pantalla Etiqueta de herramienta, seleccione Configurar etiqueta de herramienta. Las etiquetas de herramienta ILT disponibles aparecerán enumeradas utilizando el ID de etiqueta de herramienta ILT.
   La etiqueta de herramienta ILT seleccionada aparecerá en la lista como Activa.

   El ID de etiqueta de herramienta se encuentra en la etiqueta de herramienta ILT.

## Establecer el Tipo de herramienta

Seleccione el Tipo de herramienta (Aprietatuercas con empuñadura de pistola o Aprietatuercas de ángulo) para asegurarse de que el eje de orientación mostrado es consistente con el eje de orientación de la herramienta.

1. En la pantalla Inicio, seleccione Configuración y Etiqueta de herramienta.

2. En la pantalla Etiqueta de herramienta, seleccione Tipo de herramienta.

3. Seleccione Aprietatuercas con empuñadura de pistola o Aprietatuercas de ángulo.

## Configurar el Factor de filtro

El factor de filtro (0-1) especifica cuánto se filtra la medición de distancia. Un factor de filtro alto ofrece mediciones distancia más estables, pero más lentas. Un factor de filtro más bajo ofrece mediciones más rápidas, pero menos estables. Es un ajuste avanzado, el valor recomendado es 0,25.

1. En la pantalla Inicio, seleccione Configuración y Etiqueta de herramienta.

2. En la pantalla Etiqueta de herramienta, seleccione Factor de filtro.

3. Introduzca el Factor de filtro y seleccione Aceptar.

## Compensación de distancia

En determinados casos la medición de distancia puede tener una compensación constante a causa del entorno. En estos casos, la compensación de distancia se puede utilizar para eliminar el error de medición. Es un ajuste avanzado, el valor recomendado es 0.

1. En la pantalla Inicio, seleccione Configuración y Etiqueta de herramienta.

2. En la pantalla Etiqueta de herramienta, seleccione Compensación de distancia.

3. Introduzca la compensación y seleccione Aceptar.

Información relevante

- Descripción general del sistema