# Fuente de alimentación

ILT Base Station vista desde abajo

A | Ethernet, hembra M12 código D | B | Encendido E/S, CC 10-30 V ∼5 W, macho M8 código A
C | USB tipo A, para dispositivo USB | D | COM, RS-232, código A M8 hembra

El suministro eléctrico a ILT Base Station se realiza mediante CC 24 V a través del conector marcado “PWR”. Se recomienda conectar el cable de alimentación incluido directamente a las salidas de 24 V y GND en el controlador Power Focus.

Asegúrese de que Power Focus esté apagado cuando conecte la ILT Base Station.

## Conector E/S de de puesta en marcha (PWR) y de Entrada/Salida

Conector código A macho M8

Clavija | Color de cable en el cable conectado | Señal
--- | --- | ---
1 | Marrón | CC +10-30 V in, ∼5 W
2 | Blanco | Relé 1 común Relé de estado sólido, aislamiento galvánico, CA/CC 30 V, 1 A, Resistencia interna 0,15 Ω
4 | Negro | Relé 1, normalmente abierto Relé de estado sólido, aislamiento galvánico, CA/CC 30 V, 1 A, Resistencia interna 0,15 Ω
3 | Azul | GND (toma de tierra del sistema)

## Conector en serie RS-232 (COM)

Conector código A hembra M8

Conector código A hembra M8
Clavija | Color de cable en el cable conectado | Señal
--- | --- | ---
1 | Marrón | GND (toma de tierra del sistema)
2 | Blanco | RS-232 Tx
4 | Negro | RS-232 Rx
3 | Azul | GND (toma de tierra del sistema)