# Configuração do controlador

1. Na tela Página inicial, selecione Sistema e depois selecione Rede.

2. Selecione Modo, depois selecione DHCP ou Configurações manuais de rede.

   - Manualmente: defina um endereço IP, sub-rede ou gateway para uma conexão direta ao controlador.

   - DHCP: as conexões serão fornecidas pela rede, se disponível.

3. Para confirmar as novas configurações é necessário reinicializar o sistema. Selecione Reinicializar e selecione Sim para confirmar. A ILT Base Station será reinicializada.