# Attivare il blocco via IO

Il blocco via IO è un'impostazione avanzata per l'utilizzo di un'uscita digitale al posto di Open Protocol per abilitare e disabilitare l'utensile. L'uscita digitale è integrata nel connettore di alimentazione. Vedere anche Panoramica dell'alimentazione del pin di IO.

Non esistono limitazioni software per Power Focus 4000.

Per attivare Blocco via IO nella ILT Base Station, occorre il software Power Focus 6000 versione 3.0 o successiva.

In Power Focus 6000, attivare l'impostazione Blocco utensile attivo basso. Vedere anche la Guida alla configurazione di Power Focus 6000.

1. Nella Pagina iniziale selezionare Configurazione.

2. Selezionare la casella di opzione per attivare Blocco via IO.

Informazioni pertinenti

- Alimentatore: