# Przegląd systemu

## ILT Base Station

ILT Base Station, przód

A | Ekran dotykowy | B | Dioda LED stanu

ILT Base Station, tył

A | Zaczepy montażowe | B | Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy ILT Base Station

## Znacznik narzędzia ILT

Znacznik narzędzia ILT należy kupić oddzielnie.

Znacznik narzędzia ILT

A | Dioda LED zasilania | B | Dioda LED stanu
C | Etykieta |  |

Dioda LED stanu na znaczniku narzędzia ILT wskazuje aktualny stan oraz informuje o tym, czy narzędzie jest włączone czy też wyłączone.

- Zmiana barwy z czerwonej na niebieską ILT Base Station szuka znacznika narzędzia ILT.

- Czerwone światło: Znacznik narzędzi ILT nie jest podłączony do ILT Base Station.

- Niebieskie światło: Narzędzie jest wyłączone.

- Zielone światło: Narzędzie jest włączone.

Dioda LED zasilania na znaczniku narzędzia ILT wskazuje stan zasilania.

- Zielone światło: Znacznik narzędziaILT ma zasilanie.

- Brak światła: Znacznik narzędziaILT nie ma zasilania.

## Kable

Jeden 5-metrowy kabel zasilający ILT jest dostarczany w zestawie z zakupioną ILT Base Station.

Osobno należy zakupić kabel Ethernet, służący do łączenia ze sterownikiem.

Ważne informacje

- Dodatkowe produkty

W tej sekcji

- Dodatkowe produkty
- Zasilanie elektryczne
- Dane techniczne produktu