# Umiejscowienie urządzenia

Aby uzyskać jak najlepsze działanie, należy uwzględnić poniższe zalecenia podczas montażu ILT Base Station:

- Nie umieszczać ILT Base Station za przedmiotami z metalu.

- ILT Base Station należy umieścić w pobliżu środka strefy kontroli lokalizacji narzędzia.

- ILT Base Station należy umieścić tak, aby zapewnić jej widoczność i możliwość obsługiwania.

ILT Base Station należy zamontować nie więcej niż 2 metry nad podłogą.
W przypadku montażu na wysokości większej niż 2 metry nad podłogą należy przymocować ILT Base Station do sztywnego przedmiotu za pomocą dodatkowego mocowania (np. linki stalowej).