# Активировать блокировку по вводу-выводу

Lock by IO (Блокировать по вводу/выводу) является расширенной настройкой для использования цифрового вывода вместе открытого протокола для включения и выключения инструмента. Цифровой вывод встроен в разъем питания, см. также Обзор электропитания для контакта ввод-вывода.

Отсутствуют ограничения по программному обеспечению для Power Focus 4000.

Для активации Lock by IO (Блокировка по вводу-выводу) в ILT Base Station требуется программное обеспечение Power Focus 6000 версии 3.0 или выше.

В Power Focus 6000 активируйте настройку Lock tool active low (Активность блокировки инструмента низкая). См. также руководство по конфигурированию Power Focus 6000.

1. На экране Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация).

2. Отметьте ячейку Lock by IO (Блокировка по вводу-выводу).

Требуемая информация

- Источник питания