# Обзор системы

## ILT Base Station

Передняя сторона ILT Base Station

A | Сенсорный экран | B | Светодиод состояния

ILT Base Station, назад

A | Монтажные петли | B | Монтажное отверстие

Габаритный чертеж ILT Base Station

## ILT Tool Tag

ILT Tool Tag необходимо приобрести отдельно.

ILT Tool Tag

A | Светодиодный индикатор питания | B | Светодиод состояния
C | Этикетка |  |

Светодиод состояния ILT Tool Tag показывает текущее состояние соединения и отображает, включен или выключен инструмент.

- Чередование красного и синего: ILT Base Station осуществляет поиск ILT Tool Tag.

- Красный свет: ILT Tool Tag не подключен к ILT Base Station.

- Синий свет: Инструмент выключен.

- Зеленый свет: Инструмент включен.

Светодиодный индикатор питания ILT Tool Tag показывает состояние питания.

- Зеленый свет: ILT Tool Tag подключен к питанию.

- Нет света: ILT Tool Tag не подключен к питанию.

## Кабели

Один кабель питания ILT 5 метров входит в комплект поставки ILT Base Station.

Ethernet-кабель для подключения к контроллеру приобретается отдельно.

Требуемая информация

- Дополнительные продукты

В этом разделе

- Дополнительные продукты
- Источник питания
- Технические характеристики изделия