# Instalace podpěrného ramene klíče

U modelů MWR s kapacitou 50, 85, 200 a 300 Nm je nutné nainstalovat a nastavit speciální podpěrné rameno, aby nedošlo k poškození klíče a kolébky během procedury nabíjení.

## Podpěrné rameno pro klíče s kapacitou 50, 85 a 200 Nm

1. Pokud je nabíjecí kolébka MWR připojena k napájení ze sítě, odpojte kabel.

2. Na spodní straně podpěrného ramene určete, který z otvorů pro šrouby odpovídá kapacitě nabíjeného klíče.

   Odpovídající kapacity jsou vyryty vedle příslušných otvorů.

3. Na spodní straně nabíjecí kolébky MWR zarovnejte otvor pro šroub na podpěrném rameni, který odpovídá kapacitě klíče, s otvorem na kolébce blíže k jejímu odsazenému okraji.

4. Dotahujte šroub(y), dokud podpěrné rameno nebude řádně připevněno ke kolébce.

## Podpěrné rameno pro klíče s kapacitou 300 Nm

1. Pokud je nabíjecí kolébka MWR připojena k napájení ze sítě, odpojte kabel.

2. Na spodní část nabíjecí kolébky MWR nainstalujte utažením dvou šroubů podpěrné rameno určené pro klíče s kapacitou 300 Nm.