# MWR Charging Cradle

## Charger

# Информация об изделии

# Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность материального ущерба и травм

Перед началом эксплуатации инструмента обязательно прочитайте все инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару, материальному ущербу и/или серьезным травмам.

- Прочтите информацию по безопасности, поставляемую вместе с различными частями системы.

- Прочтите все инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию различных частей системы.

- Прочтите все местные законодательные предписания в отношении системы и ее частей.

- Сохраните всю информацию и указания по технике безопасности для справки на будущее.

В этом разделе

- Сигнальные слова, предупреждающие об опасности
- Гарантия
- Веб-сайт
- Программа ServAid
- Страна происхождения
- Габаритные чертежи

# Сигнальные слова, предупреждающие об опасности

Сигнальные слова Danger (Опасно), Warning (Предупреждение), Caution (Предостережение) и Notice (Уведомление) имеют следующие значения.

ОПАСНО | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к гибели или серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к гибели или серьезной травме.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | Вместе с символом предупреждения об опасности указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней степени.
УВЕДОМЛЕНИЕ | Используется для указания методов работы, не приводящих к травме.

# Гарантия

- Срок действия гарантии на изделие истекает через 12+1 месяцев после отгрузки из дистрибьюторского центра компании Atlas Copco.

- Гарантия не распространяется на нормальный износ деталей.

  - Нормальным называется износ, требующий замены детали или другой регулировки/переборки во время обычного технического обслуживания инструментов для данного периода (выраженного в единицах времени, часах работы или иным образом).

- Гарантия на изделие действует при условии, что эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт инструмента и его компонентов осуществляются правильно.

- На повреждение деталей в результате технического обслуживания, выполненного ненадлежащим образом или силами иных лиц, кроме представителей компании Atlas Copco или ее сертифицированных партнеров по обслуживанию, в течение гарантийного срока, действие гарантии не распространяется.

- Во избежание повреждения или разрушения деталей инструмента, ремонтное обслуживание инструмента должно проводиться в соответствии с рекомендованными графиками технического обслуживания с соблюдением правильных инструкций.

- Гарантийный ремонт осуществляется только в сервисных мастерских Atlas Copco или силами сертифицированных партнеров по обслуживанию.

предлагает расширенную гарантию и самое современное профилактическое техобслуживание в рамках договоров Atlas Copco ToolCover. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю по обслуживанию.

Для электродвигателей:

- Гарантия действует только в том случае, если электродвигатель не вскрывался.

# Веб-сайт

На веб-сайте Atlas Copco представлена информация о наших изделиях, принадлежностях, запасных частях, а также печатные материалы.

Посетите: www.atlascopco.com.

# Программа ServAid

ServAid – постоянно обновляемый портал, на котором содержится следующая техническая информация.

- Информация о нормативных требованиях и технике безопасности.

- Технические данные

- Инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию.

- Перечень запасных частей.

- Принадлежности.

- Габаритные чертежи

Посетите: https://servaid.atlascopco.com.

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю Atlas Copco.

# Страна происхождения

Информация о стране происхождения указана на этикетке изделия.

# Габаритные чертежи

Габаритные чертежи находятся в архиве габаритных чертежей или на портале ServAid.

Посетите: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw (Серые компрессоры) или https://servaid.atlascopco.com (Синие компрессоры).

# Обзор

# Области применения

Зарядная подставка MWR предназначена для зарядки и хранения электронно-механических ключей семейств MWR-TA, MWR-S и MWR-T.
Для ключей MWR с усилием 50 Нм и выше зарядная подставка оснащена регулируемыми опорными рычагами, которые обеспечивают устойчивость узла и исключают риск повреждения подставки и ключа.

# Главные компоненты и функции

A | Опорный рычаг ключа | B | Корпус ключа
C | Контакты аккумулятора | D | Светодиод состояния
E | Разъем питания перем. тока

# Характеристики изделия

Входная мощность | 100–240 В ~ 50/60 Гц, 0,18 А (макс.)
Выходная мощность | 2 В 750 мА 1,25 Вт (макс.)
Категория перенапряжения | II
Рабочая температура | От +5 до + 40 °C (от +41 до + 104 °F)
Время зарядки | 140 минут (макс.)

# Условия окружающей среды

Использование только в помещении |
Высота размещения | До 2 000 м над уровнем моря
Диапазон температуры окружающей среды | От +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F)
Предельно допустимая относительная влажность – 80 % при температуре до 31 °C (88 °F) с линейным снижением до 50 % при повышении температуры до 40 °C (104 °F). |
Класс экологичности | II
Категория перенапряжения | II
Степень защиты | IP20

# Совместимые аккумуляторы

Аккумуляторная батарея MWR (продукт № 4027502101):

перезаряжаемая никель-металл-гидридная AAA батарея 1,2 В, 1000 мА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ни в коем случае не пытайтесь перезарядить неперезаряжаемые батареи! При зарядке неперезаряжаемые батареи могут протекать. Кроме того, они могут взрываться и становиться причиной пожара и травм.

# Совместимые инструменты

Модель | Номер изделия
--- | ---
MWR-25 S | 8439004400
MWR-50 S | 8439004401
MWR-85 S | 8439004402
MWR-200 S | 8439004403
MWR-300 S | 8439004404
MWR-25 T | 8439004410
MWR-50 T | 8439004411
MWR-85 T | 8439004412
MWR-200 T | 8439004413
MWR-300 T | 8439004414
MWR-25 TA | 8439004420
MWR-50 TA | 8439004421
MWR-85 TA | 8439004422
MWR-200 TA | 8439004423
MWR-300 TA | 8439004424

# Размеры и вес

A [мм] | B [мм] | C [мм] | D [мм] | E [мм] | F [мм] | Вес (г) | Вес [фунт]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
150 | 165 | 100 | 65,9 | 65 | 110 | 1021 | 2,3

# Технические характеристики изделия

Технические данные продуктов приведены в ServAid или на веб-сайте Atlas Copco.

Посетите: https://servaid.atlascopco.com (Серые компрессоры) или www.atlascopco.com (Синие компрессоры).

# Принадлежности

Модель | P/N
--- | ---
Опорный рычаг зарядной подставки MWR-300 | 4027 5026 29
Зажимы HD зарядной подставки MWR | 4027 5026 14

# Поведение светодиодного индикатора состояния

Поведение | Цвет | Описание
--- | --- | ---
Ровное | Синий | Зарядная подставка MWR в режиме ожидания (MWR не находится в подставке)
Мигает с интервалом в 1 с | Зеленый | Идет зарядка MWR.
Ровное | Зеленый | Зарядка MWR завершена.
Ровное | Красный | Ошибка аппаратного обеспечения в зарядной подставке MWR.
Чередуются | Красный и синий | Ошибка проводимости возникла во время зарядки MWR.

Дополнительную информацию о поведении светодиодов ключа MWR во время зарядки в подставке см. в Зарядка MWR в зарядной подставке MWR.

# Установка

# Инструкция по установке

# Установка опорного рычага для ключа

Для моделей MWR с макс. моментом в 50, 85, 200 и 300 Нм необходимо установить и отрегулировать специальный опорный рычаг, чтобы избежать повреждения ключа и подставки во время процедуры зарядки.

## Опорный рычаг для ключей с макс. моментом 50, 85 и 200 Нм

1. Если зарядная подставка MWR подключена к сети переменного тока, отсоедините кабель.

2. В нижней части опорного рычага определите, какое из отверстий для винтов соответствует усилию ключа для зарядки.

   Мощности выгравированы рядом с соответствующими отверстиями.

3. В нижней части зарядной подставки MWR совместите отверстие для винта на опорном рычаге, соответствующее макс. моменту ключа, с отверстием на подставке ближе к ее зазубренному краю.

4. Затягивайте винт(ы) до тех пор, пока опорный рычаг не будет должным образом закреплен на подставке.

## Опорный рычаг для ключей с макс. моментом 300 Нм

1. Если зарядная подставка MWR подключена к сети переменного тока, отсоедините кабель.

2. В нижней части зарядной подставки MWR установите опорный рычаг, предназначенный для ключей с макс. моментом 300 Нм, затянув два винта.

# Эксплуатация

# Рекомендации по эргономике

При прочтении данного перечня общих эргономических рекомендаций соотносите их со своей рабочей станцией, чтобы понять, можно ли выявить области для улучшения с точки зрения положения оператора, размещения компонентов или производственных условий.

- Чаще делайте перерывы в работе и меняйте рабочие положения.

- Приспособьте пространство рабочего места в соответствии со своими потребностями и рабочим заданием.

  - Расположите детали и инструменты в удобной для вас зоне досягаемости во избежание статической нагрузки.

  - Используйте оборудование рабочего места, такое как столы и стулья, подходящее для рабочего задания.

- Во время сборочных операций избегайте рабочих положений выше уровня плеч или со статической нагрузкой.

  - При работе на уровне выше плеч снижайте нагрузку на статические мышцы, уменьшая вес инструмента, используя, например, моментные рычаги, шланговые барабаны или весовые балансиры. Нагрузку на статические мышцы также можно уменьшить, держа инструмент близко к телу.

  - Делайте частые перерывы.

  - Избегайте крайних положений рук и запястий, особенно при выполнении операций, требующих определенных усилий.

- Отрегулируйте удобное поле зрения, которое требует минимальное движение глаз и головы.

- Используйте освещение, соответствующее рабочему заданию.

- Выбирайте инструмент, соответствующий рабочему заданию.

- В условиях высокого шума используйте средства защиты органов слуха.

- Используйте высококачественные вставные инструменты и расходные материалы, чтобы свести к минимуму воздействие повышенных уровней вибрации.

- Минимизируйте действие сил реакции.

  - При резке:

    Отрезной круг может застрять, если он изогнут или не направляется надлежащим образом. Используйте соответствующие фланцы для отрезного круга и избегайте изгибания круга в процессе работы.

  - При сверлении:

    Дрель может застопориться при выходе сверла из материала. Используйте опорные рукоятки, если крутящий момент при стопорении высок. В соответствии со стандартом безопасности ISO 11148, часть 3, рекомендуется использовать устройство для поглощения реактивного момента свыше 10 Нм для инструментов с пистолетной рукояткой и свыше 4 Нм для инструментов с прямым корпусом.

  - При использовании шуруповертов или гайковертов с прямым приводом необходимо учитывать следующее.

    Силы реакции зависят от настроек инструмента и характеристик соединения. Сила и положение оператора при работе определяют способность оператора выдерживать силы реакции. Скорректируйте значение момента в соответствии с силой и положением оператора и используйте моментный рычаг или реактивную штангу, если момент слишком высок.

- В условиях запыленности используйте систему вытяжки пыли или защитную маску.

# Инструкции по эксплуатации

# Зарядка MWR в зарядной подставке MWR

Установить зарядную подставку MWR рядом с источником питания переменного тока. Если возникла неисправность подставки, немедленно отсоедините шнур от источника питание переменного тока.

1. Подключите зарядную подставку MWR к источнику питания переменного тока.

2. Вставьте ключ MWR в зарядную подставку MWR.

   Отрегулируйте опорный рычаг в соответствии с максимальным моментом конкретной модели MWR.

   Когда MWR помещается в зарядную подставку MWR, красный, желтый и зеленый светодиоды по бокам ключа начинают мигать: ключ устанавливает внутреннее смещение (нулевую точку) для датчика крутящего момента и выполняет быструю самодиагностику.
   После завершения внутреннего смещения начинается зарядка, желтый светодиод ключа горит постоянно, а светодиод состояния зарядной подставки MWR мигает зеленым.

   Когда зарядка MWR завершена, светодиод состояния зарядной подставки MWR горит постоянным зеленым светом.

Подробней о поведении светодиода состояния на зарядной подставке MWR см. в Поведение светодиодного индикатора состояния.

Подробней о поведении светодиодов на ключах MWR см. Инструкции по изделию MWR для используемой модели.

# Обслуживание

# Инструкции по техобслуживанию

# Рекомендации по обслуживанию

Профилактическое техобслуживание рекомендуется проводить с регулярными интервалами. См. подробную информацию по профилактическому техобслуживанию. Если изделие не работает надлежащим образом, его необходимо вывести из работы и проверить.

Если подробная информация по профилактическому техобслуживанию не входит в комплект поставки, следуйте приведенным ниже общим рекомендациям.

- Тщательно очистите соответствующие детали.

- Замените все дефектные и изношенные детали.

# Утилизация

# Предписания по защите окружающей среды

После окончания срока службы устройства его необходимо утилизировать надлежащим образом. Разберите устройство и утилизируйте его компоненты в соответствии с местным законодательством.

Аккумуляторы следует передать в организацию по утилизации аккумуляторных батарей в вашей стране.

# Указания по утилизации

Поз. | Деталь | Утилизировать как...
--- | --- | ---
1 | Корпус подставки | Алюминий
2 | Корпус ключа | Пластик
3 | Опора для контактов аккумулятора | Пластик
4 | Печатная плата | Директива WEEE
5 | Контакты аккумулятора | Сталь
6 | Магнит | Сталь
7 | Разъем питания | Директива WEEE
8 | Расширение основания | Пластик
9 | Расширение основания 300 | Пластик
10 | Буфер | Резина
11 | Зажимы HD | Сталь
12 | Винты | Сталь
13 | Направляющая подсветка | Пластик