# Charger la MWR avec la base de charge MWR

Installez la base de charge MWR à l'alimentation secteur. En cas de dysfonctionnement de la base de charge, débranchez immédiatement la prise de l'alimentation secteur.

1. Connectez la base de charge MWR à l'alimentation secteur.

2. Insérez la clé MWR dans la base de charge MWR.

   Réglez le bras de support en fonction de la capacité du modèle MWR.

   Lorsque la MWR est placée dans la base de charge MWR, les LED rouge, jaune et verte situées sur les côtés de la clé commencent à clignoter : la clé règle la compensation interne (point zéro) pour le capteur de couple et effectue un auto-test rapide.
   Une fois la compensation interne terminée, la charge commence et la LED jaune de la clé est allumée en permanence, tandis que la LED d'état de la base de charge MWR clignote en vert.

   Lorsque la charge de la MWR est terminée, la LED d'état de la base de charge MWR reste vert fixe.

Pour plus d'informations sur le comportement de la LED d'état de la base de charge MWR, reportez-vous à Comportement LED d’état.

Pour plus d'informations sur le comportement des LED des clés MWR, reportez-vous aux informations produit MWR spécifiques au modèle utilisé.