# MWR Charging Cradle

## Charger

# 产品信息

# 一般信息

警告

存在财产损失或严重受伤的风险

确保在操作工具前阅读、了解并遵守各项操作说明。若不遵守所有操作说明，可能会造成电击、火灾、财产损失和/或严重的人身伤害。

- 阅读所有随本系统不同部分提供的安全信息。

- 阅读针对安装、操作和维护本系统不同部分的产品说明。

- 阅读有关本系统及其中零件的所有本地安全法规。

- 保存所有安全信息和说明，以备将来参考。

此部分内容

- 安全警示语
- 质保
- 网站
- ServAid
- 原产地
- 尺寸图

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 质保

- 产品保修期将在 Atlas Copco 配送中心发货后的 12+1 个月后到期。

- 保修不包括部件正常的磨损和断裂。

  - “正常磨损和断裂部件”是指在工具常规维护期内，需要更换、进行其他调整/大修的部件（以时间、运行时数或其他形式表示）。

- 产品保修以工具及组件的正常使用、维护和修理为前提。

- 本保修不适用于在保修有效期内因维护保养不当或由 Atlas Copco 及其授权维修服务合作伙伴之外的他方进行维修保养而造成的损坏部件。

- 要避免工具零配件损坏或断裂，请按建议的维护周期保养工具并严格遵守说明操作。

- 保修类修理仅在 Atlas Copco 维修间或由获得授权的维修服务合作伙伴处理。

Atlas Copco 通过 ToolCover 合约提供延保及最佳的预防维护服务。有关详情，请联系您当地的服务代表。有关详情，请联系您当地的服务代表。

电动马达：

- 保修仅适用于未打开过的电动马达。

# 网站

有关我们的产品、配件、备件和已发布事项的信息，请访问 Atlas Copco 网站。

请访问：www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid 是一个持续更新的门户网站，含有技术信息，例如：

- 法规和安全信息

- 技术数据

- 安装、操作和维修说明

- 备件列表

- 附件

- 尺寸图

请访问：https://servaid.atlascopco.com.

如需进一步的技术信息，请联系您当地的 Atlas Copco代表。

# 原产地

对于原产地，请参见产品标签上的信息。

# 尺寸图

尺寸图可以在尺寸图存档或 ServAid 上找到。

请访问：http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw或 https://servaid.atlascopco.com。

# 概览

# 应用

MWR 充电架专为 MWR-TA、MWR-S 和 MWR-T 系列机电扳手的充电和存放而设计。
对于能力为 50 牛米或更大的 MWR 扳手，充电架配有可调节的支撑臂，可确保组件的稳定性，并防止损坏充电架和扳手的风险。

# 主要部件和功能

A | 扳手支撑臂 | B | 扳手壳体
C | 电池触点 | D | 状态 LED
E | 交流电源连接器

# 产品数据

输入功率 | 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.18 A（最大）
输出功率 | 2 V 750 mA 1.25 W（最大）
过电压类别 | II
操作温度 | +5 至 + 40 °C +41 至 + 104 °F
充电时间 | 140 分钟（最大）

# 环境条件

仅供室内使用 |
海拔高度 | 最高 2000 m
环境温度范围 | +5 至 +40 °C （+41 至 +104 °F）
温度最高达 31 °C (88 °F) 时的最大相对湿度为 80 %，温度为 40 °C (104 °F) 时，相对湿度呈线性递减至 50 % |
环境等级 | II
过电压类别 | II
IP 索引 | IP20

# 兼容的电池

MWR 可充电电池（零件编号 4027502101）：

可充电 NiMH AAA 电池 1.2 V，1000 mAh。

警告

切勿尝试给不可充电的电池进行充电！在充电时不可充电的电池可能会发生泄漏。它们可能会爆炸，从而造成火灾和受伤的风险。

# 兼容的工具

型号 | 产品号
--- | ---
MWR-25 S | 8439004400
MWR-50 S | 8439004401
MWR-85 S | 8439004402
MWR-200 S | 8439004403
MWR-300 S | 8439004404
MWR-25 T | 8439004410
MWR-50 T | 8439004411
MWR-85 T | 8439004412
MWR-200 T | 8439004413
MWR-300 T | 8439004414
MWR-25 TA | 8439004420
MWR-50 TA | 8439004421
MWR-85 TA | 8439004422
MWR-200 TA | 8439004423
MWR-300 TA | 8439004424

# 尺寸和重量

A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | 重量 [g] | 重量 [lb]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
150 | 165 | 100 | 65.9 | 65 | 110 | 1021 | 2.3

# 产品技术数据

产品技术数据可以在 ServAid 或 Atlas Copco网站上找到。

请访问：https://servaid.atlascopco.com或 www.atlascopco.com。

# 附件

型号 | 零件编号
--- | ---
充电架 MWR-300 支撑臂 | 4027 5026 29
充电架 MWR 固定夹 HD | 4027 5026 14

# 状态 LED 行为

行为 | 颜色 | 说明
--- | --- | ---
稳定 | 蓝色 | MWR 充电架处于待机模式（MWR 不在充电架中）
以 1 秒间隔闪烁 | 绿色 | MWR 充电。
稳定 | 绿色 | MWR 充电完成。
稳定 | 红色 | MWR 充电架出现硬件错误。
交替 | 红色和蓝色 | 给 MWR 充电时发生电导错误。

如需进一步了解在充电架中充电时 MWR 扳手的 LED 行为，请参阅 使用 MWR 充电架为 MWR 充电。

# 安装

# 安装说明

# 安装扳手支撑臂

对于容量为 50、85、200 和 300 牛米的 MWR 型号，需要安装和调整专用支撑臂，以避免在充电过程中损坏扳手和充电架。

## 用于 50、85 和 200 牛米扳手的支撑臂

1. 如果 MWR 充电架连接到交流电源，请拔下电缆。

2. 在支撑臂的底部，确定哪一个螺孔与扳手的充电能力匹配。

   匹配的能力刻在各自的孔旁边。

3. 在 MWR 充电架的底部，将支撑臂上与扳手能力匹配的螺孔与支架上更靠近凹陷边缘的孔对齐。

4. 拧紧螺钉，直到支撑臂正确固定到充电架上。

## 用于 300 牛米扳手的支撑臂

1. 如果 MWR 充电架连接到交流电源，请拔下电缆。

2. 在 MWR 充电架的底部，拧紧两个螺钉，安装专用于 300 牛米扳手的支撑臂。

# 操作

# 人体工学指导准则

通读此一般人体工学指导准则列表时考虑您的工作台，找出在姿势、组件放置或工作环境方面可以改进的地方。

- 请频繁地间歇并更换作业位置。

- 根据需求和工作任务调整工作台区域。

  - 通过确定需要放置零件和工具的位置调整出方便的范围，避免静态运功。

  - 使用工作台设备，例如适合工作任务的桌椅。

- 避免作业位置高于肩部水平线或在装配操作期间静态持握工具。

  - 在肩部水平线以上位置作业时，通过减轻工具重量来减少静态的肩部肌肉负担，例如使用扭矩臂、软管卷盘或重量平衡器。您也可以通过在近身位置持握工具来减轻静态的肩部肌肉负担。

  - 经常休息。

  - 避免肩部或腕部使用极端姿势，尤其在需要使用一定力量的操作过程中。

- 调整出方便的视野，使眼睛和头部的运动最少。

- 处理工作任务时使用适当的照明。

- 处理工作任务时选择适当的工具。

- 在嘈杂的环境中，请使用护耳设备。

- 使用高质量插入式工具和消耗品以最大限度减少暴露于过度振动的情况。

- 尽量减少在反作用力情况下的暴露。

  - 切割时：

    如果切割轮弯曲或者未正确予以引导，则切割轮可能会卡住。针对切割轮使用正确的法兰，并在操作过程中避免弯曲切割轮。

  - 钻孔时：

    当钻头打穿时，钻孔机可能会停转。如果停转扭矩高，请使用支撑手柄。安全标准 ISO11148 第 3 部分建议，对于枪柄式工具使用可吸收 10 Nm 以上反作用扭矩的设备，对于直柄式工具，使用可吸收 4 Nm 以上反作用扭矩的设备。

  - 使用直接驱动螺丝刀或扳手时：

    反作用力取决于工具的设置和连接件的特性。力量和姿势决定了操作员可以承受的反作用力大小​​。调整扭矩设置，以适合操作人员的力量和姿势，如果扭矩过高，则使用扭矩臂或反作用杆。

- 在多尘环境中，请使用除尘系统或戴口罩。

# 操作说明

# 使用 MWR 充电架为 MWR 充电

在靠近交流电源的位置安装 MWR 充电架。如果充电架出现故障，请立即拔下交流电源插头。

1. 将 MWR 充电架连接到交流电源。

2. 将 MWR 扳手插入 MWR 充电架

   根据 MWR 型号的能力调整支撑臂。

   当 MWR 放入 MWR 充电架时，扳手侧面的红色、黄色和绿色 LED 开始闪烁：扳手正在设置扭矩传感器的内部偏移（零点），并运行快速自检。
   内部偏移完成后，充电开始，扳手黄色 LED 恒亮，同时 MWR 充电架的状态 LED 呈绿色闪烁

   当 MWR 充电完成时，MWR 充电架的状态 LED 恒亮绿光。

如需进一步了解 MWR 充电架状态 LED 的行为，请参阅 状态 LED 行为。

如需进一步了解 MWR 扳手 LED 的行为，请参阅适用于所用型号的 MWR 产品说明。

# 维修

# 维护说明

# 维修建议

建议定期进行预防性维护。请参见预防性维护的详细信息。如果产品工作不正常，请勿运行并对其检查。

如果未包含预防性维护的详细信息，须遵守一般操作指南：

- 彻底清洗相应的零部件

- 更换任何故障或磨损零部件

# 回收

# 环境法规

当产品完成任务后，须妥善进行回收。按照当地法律的规定拆卸该产品并回收组件。

电池应由您国家的电池回收组织妥善处理。

# 回收说明

位置 | 部件 | 以下列形式再利用
--- | --- | ---
1 | 充电架外壳 | 铝
2 | 扳手外壳 | 塑料
3 | 支持触点电池 | 塑料
4 | PCB | WEEE
5 | 电池触点 | 钢
6 | 磁铁 | 钢
7 | 电源连接器 | WEEE
8 | 扩展底座 | 塑料
9 | 扩展底座 300 | 塑料
10 | 喷气器 | 橡胶
11 | 固定夹 HD | 钢
12 | 螺钉 | 钢
13 | 引导灯 | 塑料