# Laden des MWR mit der MWR-Ladestation

Installieren Sie die MWR-Ladestation in der Nähe der Wechselstromquelle. Trennen Sie bei einer Fehlfunktion der Ladestation den Stecker unverzüglich von der Wechselstromquelle.

1. Schließen Sie die MWR-Ladestation an das Stromnetz an.

2. Legen Sie den MWR in die MWR-Ladestation ein.

   Stellen Sie den Stützarm der Leistung des MWR-Modells entsprechend ein.

   Wenn der MWR in die MWR-Ladestation eingelegt wird, beginnen die rote, gelbe und grüne LED an der Seite des Schlüssels zu blinken: Der Schlüssel legt den internen Versatz (Nullpunkt) für den Momentgeber fest und führt einen kurzen Selbsttest durch.
   Sobald der interne Versatz abgeschlossen ist, beginnt der Ladevorgang und die gelbe LED des Schlüssels leuchtet durchgängig, während die Status-LED der MWR-Ladestation hingegen grün blinkt

   Wenn der Ladevorgang des MWR abgeschlossen ist, leuchtet die Status-LED der MWR-Ladestation dauerhaft grün.

Weitere Informationen zum Verhalten der Status-LED der MWR-Ladestation finden Sie unter Verhalten der Status-LED.

Weitere Informationen zum Verhalten der LEDs der MWR-Schlüssel finden Sie in den MWR-Produktanweisungen für das jeweils verwendete Modell.