# Montaggio del braccio di supporto chiave

Per i modelli MWR con capacità di 50, 85, 200 e 300 Nm, è necessario montare e regolare il braccio di supporto dedicato per evitare danni alla chiave e alla base durante la procedura di ricarica.

## Braccio di supporto per chiavi con capacità di 50, 85 e 200 Nm

1. Se la base di ricarica MWR è connessa all'alimentazione CA, scollegare il cavo.

2. Sul fondo del braccio di supporto individuare il foro della vite corrispondente alla capacità della chiave da ricaricare.

   Le capacità corrispondenti sono incise accanto ai rispettivi fori.

3. Allineare il foro della vite sul braccio di supporto corrispondente alla capacità della chiave con il foro sulla base più vicino al bordo dentellato sul fondo della base di ricarica MWR.

4. Serrare la(le) vite(i) fino a quando il braccio di supporto è saldamente fissato alla base.

## Braccio di supporto per chiavi con capacità di 300 Nm

1. Se la base di ricarica MWR è connessa all'alimentazione CA, scollegare il cavo.

2. Montare il braccio di supporto dedicato per le chiavi da 300 Nm sul fondo della base di ricarica MWR serrando le due viti.