# レンチサポートアームの取り付け

容量が 50、85、200、300 Nm の MWR モデルの場合、充電中にレンチとクレードルが損傷しないように、専用のサポートアームを取り付けて調整する必要があります。

## 容量 50、85、200 Nm のレンチ用サポートアーム

1. MWR 充電クレードルが AC 電源に接続されている場合は、ケーブルを抜き取ります。

2. サポートアームの底部で、充電するレンチの容量に一致するネジ穴を確認します。

   対応する容量はそれぞれの穴の横に刻印されています。

3. MWR 充電クレードルの底部で、レンチの容量と一致するサポート アームのネジ穴を、クレードルのくぼんだ端に近い穴の位置に合わせます。

4. サポートアームがクレードルに正しく固定されるまで、ネジを締めます。

## 容量 300 Nm のレンチ用サポートアーム

1. MWR 充電クレードルが AC 電源に接続されている場合は、ケーブルを抜き取ります。

2. MWR 充電クレードルの底部に、2 本のネジを締めて、300 Nm レンチ専用のサポートアームを取り付けます。