# Поведение светодиодного индикатора состояния

Поведение | Цвет | Описание
--- | --- | ---
Ровное | Синий | Зарядная подставка MWR в режиме ожидания (MWR не находится в подставке)
Мигает с интервалом в 1 с | Зеленый | Идет зарядка MWR.
Ровное | Зеленый | Зарядка MWR завершена.
Ровное | Красный | Ошибка аппаратного обеспечения в зарядной подставке MWR.
Чередуются | Красный и синий | Ошибка проводимости возникла во время зарядки MWR.

Дополнительную информацию о поведении светодиодов ключа MWR во время зарядки в подставке см. в Зарядка MWR в зарядной подставке MWR.