# MWR 充電クレードルを使用した MWR の充電

MWR 充電クレードルを AC 電源の近くに取り付けます。充電クレードルが故障した場合は、プラグを AC 電源から速やかに抜き取ってください。

1. MWR 充電クレードルを AC 電源に接続します。

2. MWR レンチを MWR 充電クレードルに挿入します。

   MWR モデルの容量に合わせてサポートアームを調整します。

   MWR を MWR 充電クレードルに置くと、レンチの側面にある赤、黄、緑の LED が点滅し始めます。レンチはトルクトランスデューサーの内部オフセット(ゼロ点)を設定し、簡単なセルフテストを実行します。
   内部オフセットが完了すると、充電が開始され、レンチの黄色の LED が点灯したままになり、MWR 充電クレードルのステータス LED が緑色に点滅します。

   MWR 充電が完了すると、MWR 充電クレードルのステータス LED は緑色に点灯します。

MWR 充電クレードルステータス LED の動作の詳細については、ステータス LED の動作 を参照してください。

MWR レンチ LED の動作の詳細については、使用中のモデルに固有の MWR 製品説明書を参照してください。