# MRW 충전 거치대를 사용하여 MWR 충전하기

MWR 충전 거치대를 AC 전원과 가까운 곳에 설치합니다. 충전 거치대가 고장난 경우 즉시 AC 전원에서 플러그를 분리해 주세요.

1. MWR 충전 거치대를 AC 전원에 연결합니다.

2. MWR 렌치를 MWR 충전 거치대에 삽입합니다.

   MWR 모델의 용량에 따라 지원 암을 조정합니다.

   MWR을 MWR 충전 거치대에 배치하면 렌치 측면에 있는 빨간색, 노란색 및 녹색 LED가 깜박이기 시작합니다. 그러면 렌치는 토크 트랜스듀서의 내부 오프셋(영점)을 설정하고 빠른 자체 테스트를 실행합니다.
   내부 오프셋(영점 조정)이 완료되면 충전이 시작되고 렌치의 노란색 LED가 계속 켜져 있으며 MWR 충전 거치대의 상태 LED가 녹색으로 깜박입니다.

   MWR 충전이 완료되면 MWR 충전 거치대의 상태 LED가 녹색으로 계속 켜져 있습니다.

MRW 충전 거치대의 상태 LED의 동작에 대한 자세한 내용은 상태 LED 동작를 참조해 주세요.

MRW 렌치 LED의 동작에 대한 자세한 내용은 사용 중이신 모델에 해당하는 MWR 제품 지침을 참조해 주세요.