# MWR Charging Cradle

## Charger

# 제품 정보

# 일반 정보

경고

재산 피해 또는 심각한 부상의 위험

공구를 작동하기 전에 모든 지침을 읽고, 이해하고 준수하도록 하십시오. 모든 지침을 따르지 않을 경우 감전, 화재, 재산 피해 및/또는 심각한 신체적 부상을 야기할 수 있습니다.

- 시스템의 다른 부품과 함께 제공된 안전 정보를 전부 읽으십시오.

- 시스템의 다른 부품에 대한 설치, 작동 및 유지보수에 대한 제품 지침을 전부 읽으십시오.

- 시스템 및 해당 부품에 대한 모든 지역별 지정 안전 규정을 전부 읽으십시오.

- 추후에 참조할 수 있도록 모든 안전 정보와 지침을 보관하십시오.

이 섹션에서

- 안전 신호 용어
- 보증
- 웹사이트
- ServAid
- 원산지 국가
- 축적 도면

# 안전 신호 용어

안전 신호 용어인 위험, 경고, 주의, 및 참고에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

위험 | 위험은 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어집니다.
경고 | 경고는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있습니다.
주의 | 안전 경보 기호와 함께 사용되는 주의는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 중경상으로 이어질 가능성이 있습니다.
참고 | 참고는 신체 상해와 관련이 없는 실제적인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

# 보증

- 제품 보증은 Atlas Copco의 물류 센터에서 발송한 후 12 + 1개월 후에 만료됩니다.

- 정상적인 부품의 마모는 보증에 포함되지 않습니다.

  - 일상적인 마모에 의한 손상이 있는 경우 해당 기간의 일반적인 표준 공구 유지보수 동안(시간, 작동 시간 또는 다른 방법으로 표시됨) 부품 변경 또는 기타 조정/점검이 필요합니다.

- 제품 보증은 공구와 구성 부품의 정확한 사용, 유지 보수 및 수리에 따라 결정됩니다.

- 보증 기간 동안 부적합한 유지 보수 Atlas Copco 또는 공인 서비스 협력 업체 외에서 정비를 수행한 결과로 발생한 부품 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

- 공구 부품이 손상되거나 파괴되지 않도록 하려면, 권장된 유지 보수 일정에 따라 공구를 정비하고 정확한 지침을 준수해 주세요.

- 보증 수리는 Atlas Copco 정비소 또는 인증 서비스 협력업체에서만 수행됩니다.

Atlas Copco는 자체 ToolCover를 통해 연장된 보증과 최첨단의 예방 정비를 제공합니다. 추가 정보는 가까운 서비스 대리점에 문의해 주세요.

전기 모터의 경우:

- 전기 모터가 열리지 않았을 경우에만 보증이 적용됩니다.

# 웹사이트

제품, 부속품, 예비 부품 및 게시된 사안에 관한 정보는 Atlas Copco 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid는 지속적으로 업데이트되며 다음과 같은 기술 정보가 포함된 포털입니다.

- 규정 및 안전 정보

- 기술 자료

- 설치, 작동 및 서비스 지침

- 예비 부품 목록

- 부속품

- 축적 도면

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://servaid.atlascopco.com.

추가 정보는 가까운 Atlas Copco 서비스 대리점에 문의하십시오.

# 원산지 국가

원산지 국가에 대한 정보는 제품 라벨의 해당 정보를 참조해주십시오.

# 축적 도면

치수 도면은 치수 도면 아카이브 또는 ServAid에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw 또는 https://servaid.atlascopco.com.

# 개요

# 응용 분야

MWR 충전 거치대는 MWR-TA, MWR-S 및 MWR-T 계열의 메카트로닉 렌치를 충전하고 보관하는 용도로 설계되었습니다.
50 Nm 이상의 용량을 가진 MWR 렌치의 경우, 충전 거치대에는 조절 가능한 지원 암이 장착되어 있어 조립의 안정성을 보장하고 거치대와 렌치를 손상시키는 위험을 방지합니다.

# 기본 구성품 및 기능

A | 렌치 지원 암 | B | 렌치 하우징
C | 배터리 접점 | D | 상태 LED
E | AC 전원 커넥터

# 제품 자료

입력 전원 | 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.18 A (최대)
출력 | 2 V 750 mA 1.25 W (최대)
과전압 범주 | II
작동 온도 | +5 ~ + 40 °C +41 ~ + 104 °F
충전 시간 | 140 분 (최대)

# 환경적 조건

실내에서만 사용 |
고도 | 최대 2000 m
주변 온도 범위 | +5 ~ +40 °C (+41 ~ +104 °F)
최대 상대 습도 80 %(최고 온도 31°C / 88 °F 기준)에서 상대 습도 50 %(40 °C / 104 °F)까지 선형적으로 감소 |
환경 등급 | II
과전압 범주 | II
IP 인덱스 | IP20

# 호환 배터리

MWR 충전식 배터리 (P/N 4027502101):

충전식 NiMH AAA 배터리 1.2 V, 1000 mAh.

경고

재충전할 수 없는 배터리는 절대 충전하려고 하지 마십시오! 재충전할 수 없는 배터리는 충전 시 누출될 수 있습니다. 누출될 경우 폭발할 수 있고 화재 및 부상의 위험을 야기할 수 있습니다.

# 호환 가능한 공구

모델 | 제품 번호
--- | ---
MWR-25 S | 8439004400
MWR-50 S | 8439004401
MWR-85 S | 8439004402
MWR-200 S | 8439004403
MWR-300 S | 8439004404
MWR-25 T | 8439004410
MWR-50 T | 8439004411
MWR-85 T | 8439004412
MWR-200 T | 8439004413
MWR-300 T | 8439004414
MWR-25 TA | 8439004420
MWR-50 TA | 8439004421
MWR-85 TA | 8439004422
MWR-200 TA | 8439004423
MWR-300 TA | 8439004424

# 규격 및 무게

A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | 무게 [g] | 무게 [lb]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
150 | 165 | 100 | 65.9 | 65 | 110 | 1021 | 2.3

# 제품의 기술 데이터

기술 제품 데이터는 ServAid 또는 Atlas Copco 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://servaid.atlascopco.com 또는 www.atlascopco.com.

# 부속품

모델 | P/N
--- | ---
충전 거치대 MWR-300 지원 암 | 4027 5026 29
충전 거치대 MWR Clips HD | 4027 5026 14

# 상태 LED 동작

동작 | 색상 | 설명
--- | --- | ---
계속 켜짐 | 파란색 | MWR 충전 거치대가 대기 모드에 있음(거치대에서 MWR 꺼내기)
1초 간격으로 깜박임 | 녹색 | MWR 충전
계속 켜짐 | 녹색 | MWR 충전 완료
계속 켜짐 | 빨간색 | MWR 충전 거치대 하드웨어 오류가 발생했습니다.
(번갈아 점등) | 빨강 및 파랑 | MWR을 충전하는 동안 컨덕턴스 오류(전도도 오류)가 발생했습니다.

거치대에서 충전하는 동안 MWR 렌치의 LED 동작에 대한 자세한 내용은 MRW 충전 거치대를 사용하여 MWR 충전하기 을 참조하십시오.

# 설치

# 설치 지침

# 렌치 지원 암 설치하기

용량이 50, 85, 200, 300Nm인 MWR 모델의 경우 충전 과정에서 렌치와 거치대가 손상되지 않도록 전용 지원 암을 설치 및 조정해야 합니다.

## 50, 85, 200Nm 용량의 렌치용 지원 암

1. MWR 충전 거치대가 AC 전원에 연결되어 있는 경우 케이블을 분리해 주세요.

2. 지원 암 하단에서 렌치의 충전 용량과 일치하는 나사 구멍 중 하나를 확인해 주세요.

   일치하는 용량은 각각의 구멍 옆에 새겨져 있습니다.

3. MWR 충전 거치대 하단에서 렌치 용량과 일치하는 지원 암의 나사 구멍을 크래들의 둥근 모서리 쪽의 홈과 맞춥니다.

4. 지원 암이 거치대에 올바르게 고정될 때까지 나사를 조입니다.

## 300Nm 용량의 렌치용 지원 암

1. MWR 충전 거치대가 AC 전원에 연결되어 있는 경우 케이블을 분리해 주세요.

2. MWR 충전 거치대 하단에서 나사 2개를 조여 300Nm 렌치 전용 지원 암을 설치합니다.

# 작동

# 인체공학적 지침

본 일반 인체공학적 지침 목록을 읽고 귀하의 작업장을 고려하여, 자세, 구성품 배치 또는 작업 환경의 개선 대상 영역을 확인하십시오.

- 휴식을 자주 취하고 작업 자세를 자주 바꾸십시오.

- 작업장 영역을 본인의 필요 및 작업에 맞게 조정하십시오.

  - 정적인 동작을 피하려면 부품이나 공구가 어디에 위치해야 하는지 파악하여 편리한 동선으로 조정해야 합니다.

  - 테이블 및 의자와 같이 작업에 적절한 작업장 장비를 사용하십시오.

- 어깨 높이보다 높은 작업 자세 또는 조립 작업 중에 정적인 상태를 유지해야 하는 자세는 피하십시오.

  - 어깨 높이보다 높은 곳에서 작업할 때 토크 암, 호스 릴 또는 중량 밸런서와 같은 도구를 이용하여 중량을 줄임으로써 움직임이 없는 어깨 위로 가해지는 부하를 줄이십시오. 또한 도구를 몸 가까이 잡는 것으로도 움직임이 없는 어깨 위로 가해지는 부하를 줄일 수 있습니다.또한 부하물을 몸 가까이 잡는 것으로도 움직임이 없는 근육에 가해지는 부하를 줄일 수 있습니다.

  - 자주 휴식을 취해야합니다.

  - 팔이나 손목을 지나치게 뻗는 자세는 피해야 하며, 특히 어느 정도의 힘을 필요로 하는 작업을 수행하는 동안에는 절대 삼가십시오.

- 최소한으로 눈과 머리를 움직일 수 있는 편리한 시야로 조정하십시오.

- 작업을 수행할 때 적절한 조명을 사용하십시오.

- 작업을 수행할 때 적절한 공구를 사용하십시오.

- 소음이 심한 환경에서는, 귀 보호 장비를 사용하십시오.

- 고급 인서트 공구 및 소모품을 사용하여 과도한 진동에 최대한 노출되지 않도록 하십시오.

- 반발력에 대한 노출을 최소화하십시오.

  - 절단 시:

    절단용 휠을 구부러지거나 적절히 사용하지 않을 경우, 끼일 수 있습니다. 절단용 휠에 알맞은 플랜지를 사용하고 해당 절단용 휠이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

  - 드릴링 시:

    드릴 비트로 강제로 뚫고 나아갈 때 드릴이 정지할 수 있습니다. 엔진 정지 토크가 높을 경우 지지 핸들을 사용하십시오. 안전 표준 ISO11148 Part 3에서는 피스톨 그립 공구의 경우 10 Nm가 넘는 반응 토크를 흡수하고 스트레이트 공구의 경우 4 Nm가 넘는 반응 토크를 흡수하는 장치를 사용하도록 권장하고 있습니다.

  - 직접 구동 스크루 드라이버 또는 너트러너를 사용할 시:

    반발력은 공구 설정 및 조인트 특성에 좌우됩니다. 힘과 자세는 작업자가 견딜 수 있는 반응력의 크기를 결정합니다. 작업자의 힘과 자세에 맞게 토크 설정을 조정하고 토크가 지나치게 높은 경우에는 토크 암 또는 반응 바를 사용하십시오.

- 먼지가 많은 환경에서는, 먼지 추출 시스템을 사용하거나 입 보호 마스크를 착용하십시오.

# 작동 지침

# MRW 충전 거치대를 사용하여 MWR 충전하기

MWR 충전 거치대를 AC 전원과 가까운 곳에 설치합니다. 충전 거치대가 고장난 경우 즉시 AC 전원에서 플러그를 분리해 주세요.

1. MWR 충전 거치대를 AC 전원에 연결합니다.

2. MWR 렌치를 MWR 충전 거치대에 삽입합니다.

   MWR 모델의 용량에 따라 지원 암을 조정합니다.

   MWR을 MWR 충전 거치대에 배치하면 렌치 측면에 있는 빨간색, 노란색 및 녹색 LED가 깜박이기 시작합니다. 그러면 렌치는 토크 트랜스듀서의 내부 오프셋(영점)을 설정하고 빠른 자체 테스트를 실행합니다.
   내부 오프셋(영점 조정)이 완료되면 충전이 시작되고 렌치의 노란색 LED가 계속 켜져 있으며 MWR 충전 거치대의 상태 LED가 녹색으로 깜박입니다.

   MWR 충전이 완료되면 MWR 충전 거치대의 상태 LED가 녹색으로 계속 켜져 있습니다.

MRW 충전 거치대의 상태 LED의 동작에 대한 자세한 내용은 상태 LED 동작를 참조해 주세요.

MRW 렌치 LED의 동작에 대한 자세한 내용은 사용 중이신 모델에 해당하는 MWR 제품 지침을 참조해 주세요.

# 서비스

# 유지보수 지침

# 서비스 권장 사항

정기적으로 예방 유지보수를 할 것을 권장합니다. 예방 유지보수에 대한 자세한 정보를 참조하십시오. 제품이 제대로 작동하지 않을 경우, 서비스를 신청하여 점검을 받아주세요.

예방 유지보수에 대한 자세한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 다음과 같은 일반 지침을 따르십시오.

- 적절한 부품을 꼼꼼하게 청소합니다.

- 결함이 있거나 마모된 부품은 교체해 주세요.

# 재활용

# 환경 규제

제품이 목적에 도움이 되려면, 올바르게 재활용되어야 합니다. 제품을 분해해서 지역 규정에 따라 구성품을 재활용하십시오.

배터리는 국가의 배터리 회수 기관에서 처리해야 합니다.

# 재활용 지침

위치 | 부품 | 재활용
--- | --- | ---
1 | 하우징 - 거치대 | 알루미늄
2 | 하우징 - 렌치 | 플라스틱
3 | 지원 접점 - 배터리 | 플라스틱
4 | PCB | WEEE
5 | 배터리 접점 | 강철
6 | 자석 | 강철
7 | 전원 커넥터 | WEEE
8 | 베이스 확장부 | 플라스틱
9 | 베이스 확장부 300 | 플라스틱
10 | 퍼퍼(puffer) | 고무
11 | 클립 HD | 강철
12 | 나사 | 강철
13 | 가이드 조명 | 플라스틱