# Carregando o MWR com a Base de Carregamento MWR

Instale a Base de Carregamento MWR próximo a uma alimentação CA. Caso a base de carregamento apresente problema de funcionamento, desconecte imediatamente o plugue da alimentação CA.

1. Conecte a Base de Carregamento MWR a uma alimentação CA.

2. Insira o torquímetro MWR na Base de Carregamento MWR.

   Ajuste o braço de apoio de acordo com a capacidade do modelo MWR.

   Quando o MWR é colocado na Base de Carregamento MWR, os LEDS vermelho, amarelo e verde na lateral do torquímetro começam a piscar: o torquímetro está definindo a compensação interna (ponto zero) para o transdutor de torque, e executando um teste automático rápido.
   Concluída a compensação interna, o carregamento inicia e o LED amarelo do torquímetro fica ligado permanentemente, enquanto o LED de Status da Base de Carregamento MWR fica piscando na cor verde.

   Concluído o carregamento do MWR, o LED de Status da Base de Carregamento MWR fica permanentemente verde.

Para mais informações sobre o comportamento do LED do Status da Base de Carregamento MWR, consulte Comportamento do LED de Status (Comportamento do LED de Status).

Para mais informações sobre o comportamento dos LEDs dos torquímetros MWR, consulte as Instruções do Produto MWR específicas do modelo em uso.