# Установка опорного рычага для ключа

Для моделей MWR с макс. моментом в 50, 85, 200 и 300 Нм необходимо установить и отрегулировать специальный опорный рычаг, чтобы избежать повреждения ключа и подставки во время процедуры зарядки.

## Опорный рычаг для ключей с макс. моментом 50, 85 и 200 Нм

1. Если зарядная подставка MWR подключена к сети переменного тока, отсоедините кабель.

2. В нижней части опорного рычага определите, какое из отверстий для винтов соответствует усилию ключа для зарядки.

   Мощности выгравированы рядом с соответствующими отверстиями.

3. В нижней части зарядной подставки MWR совместите отверстие для винта на опорном рычаге, соответствующее макс. моменту ключа, с отверстием на подставке ближе к ее зазубренному краю.

4. Затягивайте винт(ы) до тех пор, пока опорный рычаг не будет должным образом закреплен на подставке.

## Опорный рычаг для ключей с макс. моментом 300 Нм

1. Если зарядная подставка MWR подключена к сети переменного тока, отсоедините кабель.

2. В нижней части зарядной подставки MWR установите опорный рычаг, предназначенный для ключей с макс. моментом 300 Нм, затянув два винта.