# Installera dragarens stödarm

För MWR-modeller med kapacitet på 50, 85, 200 och 300 Nm måste den särskilda stödarmen installeras och justeras för att undvika skador på dragaren och laddaren under pågående laddning.

## Stödarm för dragare med kapaciteterna 50, 85 och 200 Nm

1. Om MWR-laddaren är ansluten till växelström drar du ur kabeln.

2. Nederst på stödarmen identifierar du vilket av skruvhålen som stämmer överens med kapaciteten för den dragare som ska laddas.

   De matchande kapaciteterna är ingraverade bredvid respektive hål.

3. Nederst på MWR-laddaren riktar du in skruvhålet på den stödarm som matchar skruvkapaciteten med hålet på laddaren närmare den indenterade kanten.

4. Dra åt skruven (skruvarna) tills stödarmen sitter säkert i laddaren.

## Stödarm för dragare med 300 Nm kapacitet

1. Om MWR-laddaren är ansluten till växelström drar du ur kabeln.

2. Nederst på MWR-laddaren monterar du stödarmen för 300 Nm-dragare genom att dra åt de två skruvarna.