# Instalando o braço de apoio do torquímetro

Para os modelos MWR com capacidades de 50, 85, 200 e 300 Nm, é necessário instalar e ajustar o braço de apoio específico para evitar danificar o torquímetro e a base durante o procedimento de carregamento.

## Braço de apoio para torquímetros com a capacidades de 50, 85 e 200 Nm

1. Caso a base de carregamento MWR esteja conectada à alimentação CA, desconecte o cabo.

2. Na pate inferior do braço de apoio, identifique qual dos furos de parafuso corresponde à capacidade do torquímetro a ser carregado.

   A capacidade correspondente está gravada próximo a seus respectivos furos.

3. Na parte inferior da Base de Carregamento MWR, alinhe o furo do parafuso no braço de apoio que corresponde à capacidade do torquímetro ao furo na base mais próximo a sua borda recortada.

4. Aperte o(s) parafuso(s) até o braço de apoio ficar adequadamente preso à Base.

## Braço de apoio para torquímetros com a capacidade de 300 Nm

1. Caso a Base de Carregamento MWR esteja conectada à alimentação CA, desconecte o cabo.

2. Na parte inferior da Base de Carregamento MWR, instale o braço de apoio específico para torquímetros de 300 Nm apertando os dois parafusos.