# Montaż ramienia podporowego klucza

W przypadku modeli MWR o pojemności 50, 85, 200 i 300 Nm wymagana jest instalacja i regulacja odpowiedniego ramienia podporowego, aby uniknąć uszkodzenia klucza i podstawki podczas procesu ładowania.

## Ramię podporowe dla kluczy o pojemności 50, 85 i 200 Nm.

1. Jeśli podstawka ładująca MWR jest podłączona do zasilania AC, odłączyć przewód.

2. Na dole ramienia podporowego zidentyfikować, który otwór śruby pasuje do pojemności ładowanego klucza.

   Odpowiednie pojemności są wygrawerowane obok właściwych otworów.

3. Na dole podstawki ładującej MWR wyrównać otwór śruby na ramieniu podporowym, który odpowiada pojemności klucza, z otworem na podstawce zbliżonej do ząbkowanej krawędzi.

4. Dokręcić śruby, aż do prawidłowego zabezpieczenia ramienia podporowego na podstawce.

## Ramię podporowe dla kluczy o pojemności 300 Nm

1. Jeśli podstawka ładująca MWR jest podłączona do zasilania AC, odłączyć przewód.

2. Na dole podstawki ładującej MWR zamontować ramię podporowe przeznaczone do kluczy 300 Nm, dokręcając dwie śruby.