# Comportamento dei LED

Comportamento | Colore | Descrizione
--- | --- | ---
Costante | Blu | La base di ricarica MWR è in modalità di standby (MWR rimossa)
Lampeggiante con intervallo di 1 secondo | Verde | Ricarica chiave MWR in corso.
Costante | Verde | Ricarica chiave MWR completata.
Costante | Rosso | Si è verificato un errore hardware sulla base di ricarica MWR.
Rosso e blu | alternati | Errore di conduttanza verificatosi durante la ricarica della chiave MWR.

Per ulteriori informazioni sul comportamento dei LED della chiave MWR durante la ricarica sulla base, consultare Ricarica della chiave MWR con base di ricarica MWR.