# Условия окружающей среды

Использование только в помещении |
Высота размещения | До 2 000 м над уровнем моря
Диапазон температуры окружающей среды | От +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F)
Предельно допустимая относительная влажность – 80 % при температуре до 31 °C (88 °F) с линейным снижением до 50 % при повышении температуры до 40 °C (104 °F). |
Класс экологичности | II
Категория перенапряжения | II
Степень защиты | IP20