# MWR Charging Cradle

## Charger

# Produktinformation

# Allmän information

VARNING

Risk för materiella skador eller allvarliga personskador

Se till att du läser, förstår och följer alla instruktioner innan du använder verktyget. Om inte alla instruktioner följs, kan det leda till elstötar, brand materiella skador och/eller allvarliga personskador.

- Läs all säkerhetsinformation levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktinstruktioner för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla instruktioner för framtida referens.

I detta avsnitt

- Signalord för säkerhet
- Garanti
- Webbplats
- ServAid
- Ursprungsland
- Dimensionsritningar

# Signalord för säkerhet

Säkerhetssignalorden Fara, Varning, Aktsamhet och Observera har följande innebörder:

FARA | FARA är en farlig situation som om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING | VARNING är en farlig situation som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
AKTSAMHET | AKTSAMHET, använt med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA | OBSERVERA uppmärksammar om saker som inte är relaterade till personskador.

# Garanti

- Produktgarantin upphör att gälla 12+1 månader efter avsändning från Atlas Copco:s distributionscenter.

- Normalt slitage på delar ingår inte i garantin.

  - Normalt slitage kräver vanligen byte av delar eller annan justering/översyn vid underhåll av standardverktyg under denna period (uttryckt i tid, drifttimmar eller på annat sätt).

- Produktgarantin bygger på korrekt användning, underhåll och reparation av verktyget och dess komponenter.

- Skador på delar som uppstår som en följd av bristande underhåll eller utförs av andra än parter Atlas Copco eller deras certifierade servicepartners under garantitiden täcks inte av garantin.

- För att undvika skador eller förstörelse av verktygsdelar, bör service utföras på verktyget samt underhållsplaner följas enligt anvisningarna.

- Garantireparationer utförs endast i Atlas Copco verkstäder eller av auktoriserade servicepartners.

Atlas Copco erbjuder förlängd garanti och toppmodernt förebyggande underhåll genom dess ToolCover kontrakt. För ytterligare information, kontakta din lokala servicerepresentant.

För elektriska motorer:

- Garantin gäller endast när den elektriska motorn inte har öppnats.

# Webbplats

Information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och publicerade ärenden hittar du på webbplatsen för Atlas Copco

Besök: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid är en portal som uppdateras kontinuerligt och som innehåller teknisk information, till exempel:

- Föreskrifter och säkerhetsinformation

- Tekniska data

- Installations-, drift- och serviceanvisningar

- Reservdelslistor

- Tillbehör

- Dimensionsritningar

Besök: https://servaid.atlascopco.com.

Kontakta närmaste representant för Atlas Copco om du behöver ytterligare teknisk information.

# Ursprungsland

Se informationen på produktetiketten för uppgift om ursprungsland.

# Dimensionsritningar

Dimensionsritningar finns antingen i arkivet över dimensionsritningar eller på ServAid.

Besök: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw eller https://servaid.atlascopco.com.

# Översikt

# Användningsområden

MWR-laddaren är konstruerad för laddning och förvaring av mekatroniska dragare i familjerna MWR-TA, MWR-S och MWR-T.
För MWR-dragare med en kapacitet på 50 Nm eller högre har laddaren ställbara stödarmar som ger stabilitet i monteringen och minskar risken för att skada laddaren och dragaren.

# Huvudkomponenter och funktioner

A | Dragarens stödarm | B | Dragarhus
C | Batterikontakter | D | Status-lysdiod
E | Strömkontakt

# Produktdata

Ineffekt | 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,18 A (max)
Uteffekt | 2 V 750 mA 1,25 W (max)
Överspänningskategori | II
Drifttemperatur | +5 till +40 °C +41 till +104 °F
Laddningstid | 140 minuter (max)

# Miljöförhållanden

Endast inomhusbruk |
Höjd | Upp till 2000 m
Brett temperaturområde | +5 till +40 °C (+41 till +104 °F)
Maximal relativ luftfuktighet 80 % för temperaturer upp till 31 °C (88 °F), vilket minskar linjärt till 50 % relativ luftfuktighet vid 40 °C (104 °F) |
Miljöklass | II
Överspänningskategori | II
IP-index | IP20

# Kompatibelt batteri

MWR laddningsbart batteri (artikelnr 4027502101):

Laddningsbart NiMH AAA-batteri 1,2 V, 1000 mAh.

VARNING

Försök aldrig att ladda icke laddningsbara batterier! Icke laddningsbara batterier kan läcka om de laddas. De kan explodera och orsaka brandrisk och skador.

# Kompatibla verktyg

Modell | Produktnummer
--- | ---
MWR-25 S | 8439004400
MWR-50 S | 8439004401
MWR-85 S | 8439004402
MWR-200 S | 8439004403
MWR-300 S | 8439004404
MWR-25 T | 8439004410
MWR-50 T | 8439004411
MWR-85 T | 8439004412
MWR-200 T | 8439004413
MWR-300 T | 8439004414
MWR-25 TA | 8439004420
MWR-50 TA | 8439004421
MWR-85 TA | 8439004422
MWR-200 TA | 8439004423
MWR-300 TA | 8439004424

# Mått och vikt

A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Vikt [g] | Vikt [lb]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
150 | 165 | 100 | 65.9 | 65 | 110 | 1021 | 2.3

# Tekniska produktdata

Tekniska produktdata finns antingen på ServAid eller på webbplatsen för Atlas Copco.

Besök: https://servaid.atlascopco.com eller www.atlascopco.com.

# Tillbehör

Modell | Art.nr
--- | ---
Stödarm för laddare MWR-300 | 4027 5026 29
Clips HD för laddare MWR | 4027 5026 14

# Status-lysdiod beteende

Beteende | Färg | Beskrivning
--- | --- | ---
Fast sken | Blå | MWR-laddaren är i standbyläge (MWR inte i laddaren)
Blinkar med 1 sekunds intervall | Grön | MWR laddar.
Fast sken | Grön | MWR-laddningen är klar.
Fast sken | Röd | Maskinvarufel har uppstått i MWR-laddaren.
Växlande | Rött och blått | Konduktansfel har uppstått under laddning av MWR.

Mer information om MWR-dragarens lysdioder och deras funktion under laddning finns under Ladda MWR med MWR-laddaren.

# Installation

# Installera dragarens stödarm

För MWR-modeller med kapacitet på 50, 85, 200 och 300 Nm måste den särskilda stödarmen installeras och justeras för att undvika skador på dragaren och laddaren under pågående laddning.

## Stödarm för dragare med kapaciteterna 50, 85 och 200 Nm

1. Om MWR-laddaren är ansluten till växelström drar du ur kabeln.

2. Nederst på stödarmen identifierar du vilket av skruvhålen som stämmer överens med kapaciteten för den dragare som ska laddas.

   De matchande kapaciteterna är ingraverade bredvid respektive hål.

3. Nederst på MWR-laddaren riktar du in skruvhålet på den stödarm som matchar skruvkapaciteten med hålet på laddaren närmare den indenterade kanten.

4. Dra åt skruven (skruvarna) tills stödarmen sitter säkert i laddaren.

## Stödarm för dragare med 300 Nm kapacitet

1. Om MWR-laddaren är ansluten till växelström drar du ur kabeln.

2. Nederst på MWR-laddaren monterar du stödarmen för 300 Nm-dragare genom att dra åt de två skruvarna.

# Användning

# Ergonomiska riktlinjer

Tänk på din arbetsstation när du läser igenom denna förteckning över allmänna ergonomiska riktlinjer, för att komma på områden som kan förbättras när det gäller hållning, placering av komponenter, eller arbetsmiljö.

- Ta paus och ändra arbetsställning ofta.

- Anpassa arbetsplatsens utseende så att det passar dina behov och arbetsuppgiften.

  - Se till att allt finns inom bekvämt räckhåll så att verktyg och delar är lättåtkomliga och du undviker statisk belastning.

  - Använd utrustning som t.ex. bord och stolar som är lämpliga för arbetsuppgiften.

- Undvik att arbeta över axelhöjd eller med statiska grepp vid monteringsarbete.

  - Vid arbeten över axelhöjd, minska den statiska belastningen på musklerna genom att minska verktygets vikt, med hjälp av t.ex. momentarmar, slangvindor eller balanseringsdon. Du kan även minska den statiska belastningen på musklerna genom att hålla verktyget nära kroppen.

  - Ta regelbundna pauser.

  - Undvik extrema arm- och handledsställningar, speciellt vid moment som kräver att du tar i.

- Justera så att du får ett gott synfält som kräver ett minimum av ögon- och huvudrörelser.

- Använd lämplig belysning för arbetet.

- Välj lämpligt verktyg för arbetet.

- Använd hörselskydd i bullriga miljöer.

- Använd högkvalitativa insatta verktyg och förbrukningsartiklar för att minimera exponeringen för kraftiga vibrationer.

- Minimera exponeringen för reaktionskrafter.

  - Vid kapning:

    En kapskiva kan fastna om skivan är böjd eller om den inte styrs korrekt. Använd rätt fläns för kapskivan, och undvik att böja kapskivan under arbetet.

  - Vid borrning:

    Borren kan stanna när borren bryter igenom. Använd stödhandtag om stoppmomentet är högt. Säkerhetsstandarden ISO11148 del 3 rekommenderar att man använder något för att ta upp reaktionsmoment över 10 Nm för verktyg med pistolgrepp och 4 Nm för raka verktyg.

  - Vid användning av direktdrivna skruv- eller mutterdragare:

    Reaktionskrafterna beror på verktyginställningarna och förbandets egenskaper. Reaktionskraften en användare klarar att hantera avgörs av dennes styrka och hållning. Anpassa inställningsmomentet till operatörens styrka och kroppsställning och använd en momentarm eller mothåll om vridmomentet är för högt.

- Använd ett dammsugningssystem eller en andningsmask i dammiga miljöer.

# Handhavande

# Ladda MWR med MWR-laddaren

Montera MWR-laddaren nära växelströmsuttaget. Vid eventuellt fel på laddaren ska du omedelbart dra ur kontakten från strömuttaget.

1. Anslut MWR-laddaren till växelström.

2. Sätt in MWR-dragaren i MWR-laddaren.

   Justera stödarmen efter MWR-enhetens kapacitet.

   När MWR-dragaren sätts i MWR-laddaren börjar de röda, gula och gröna lysdioderna på dragarens sida att blinka. Skruvdragaren ställer in den interna förskjutningen (nollpunkten) för momentgivaren och kör ett snabbt självtest.
   När den interna förskjutningen är klar startar laddningen och skruvdragarens gula lysdiod lyser fast, medan statuslysdioden på MWR-laddaren blinkar grönt

   När MWR-laddningen är klar lyser statuslysdioden på MWR-laddaren fast grönt.

Mer information om statuslysdioderna på MWR-laddaren finns under Status-lysdiod beteende.

Mer information om statuslysdioderna på MWR-verktygen finns under MWR-produktanvisningarna för den modell som används.

# Service

# Underhåll

# Servicerekommendationer

Förebyggande underhåll rekommenderas med jämna mellanrum. Se den detaljerade informationen om förebyggande underhåll. Om produkten inte fungerar som den ska, ta den ur drift och inspektera den.

Om ingen detaljerad information om förebyggande underhåll ingår, följ dessa allmänna riktlinjer:

- Rengör tillämpliga delar noga

- Byt ut defekta eller slitna delar

# Återvinning

# Miljöföreskrifter

När en produkt har tjänat sitt syfte måste den återvinnas på rätt sätt. Demontera produkten och återvinn komponenterna i enlighet med lokal lagstiftning.

Batterierna skall tas om hand av din nationella organisation för batteriåtervinning.

# Återvinningsinstruktioner

Position | Komponent | Återvinn som
--- | --- | ---
1 | Laddarhölje | Aluminium
2 | Dragarens hölje | Plast
3 | Stödkontakter batteri | Plast
4 | PCB | WEEE
5 | Batterikontakter | Stål
6 | Magnet | Stål
7 | Strömkontakt | WEEE
8 | Basförlängning | Plast
9 | Basförlängning 300 | Plast
10 | Buffert | Gummi
11 | Clips HD | Stål
12 | Skruvar | Stål
13 | Ledljus | Plast