# 렌치 지원 암 설치하기

용량이 50, 85, 200, 300Nm인 MWR 모델의 경우 충전 과정에서 렌치와 거치대가 손상되지 않도록 전용 지원 암을 설치 및 조정해야 합니다.

## 50, 85, 200Nm 용량의 렌치용 지원 암

1. MWR 충전 거치대가 AC 전원에 연결되어 있는 경우 케이블을 분리해 주세요.

2. 지원 암 하단에서 렌치의 충전 용량과 일치하는 나사 구멍 중 하나를 확인해 주세요.

   일치하는 용량은 각각의 구멍 옆에 새겨져 있습니다.

3. MWR 충전 거치대 하단에서 렌치 용량과 일치하는 지원 암의 나사 구멍을 크래들의 둥근 모서리 쪽의 홈과 맞춥니다.

4. 지원 암이 거치대에 올바르게 고정될 때까지 나사를 조입니다.

## 300Nm 용량의 렌치용 지원 암

1. MWR 충전 거치대가 AC 전원에 연결되어 있는 경우 케이블을 분리해 주세요.

2. MWR 충전 거치대 하단에서 나사 2개를 조여 300Nm 렌치 전용 지원 암을 설치합니다.