# Ładowanie MWR za pomocą podstawki ładującej MWR

Zamontować podstawkę ładującą MWR blisko zasilania AC. Jeśli podstawka ładująca nie działa prawidłowo, natychmiast odłączyć wtyczkę od zasilania AC.

1. Podłącz podstawkę ładującą MWR do zasilania prądem przemiennym.

2. Włożyć klucz MWR w podstawkę ładującą MWR.

   Wyregulować ramię podporowe zgodnie z pojemnością modelu MWR.

   Gdy MWR jest umieszczony w podstawce ładującej MWR, czerwona, żółta i zielona dioda LED po bokach klucza zaczynają migać: klucz ustawia wewnętrzne przesunięcie (punkt zero) dla przetwornika momentu obrotowego i przeprowadza szybki autotest.
   Po ukończeniu wewnętrznego przesunięcia rozpoczyna się ładowanie, a żółta dioda LED klucza jest cały czas włączona, podczas gdy dioda LED stanu podstawki ładującej MWR miga na zielono.

   Po zakończeniu procesu ładowania MWR dioda LED stanu podstawki ładującej MWR ciągle świeci na zielono.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zachowania diody LED stanu podstawki ładującej MWR, należy zapoznać się z Zachowanie diody LED stanu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zachowania diod LED kluczy MWR, zapoznać się z Instrukcjami produktu MWR dla używanego modelu.