# Verhalten der Status-LED

Muster | Farbe | Beschreibung
--- | --- | ---
Dauerlicht | Blau | Die MWR-Ladestation befindet sich im Standby-Modus (MWR außerhalb der Station)
Blinkend in Intervallen von 1 Sekunde | Grün | MWR lädt.
Dauerlicht | Grün | MWR-Ladevorgang abgeschlossen.
Dauerlicht | Rot | Es ist ein Hardwarefehler an der MWR-Ladestation aufgetreten.
Abwechselnd | Rot und Blau | Beim Laden des MWR ist ein Leitfähigkeitsfehler aufgetreten.

Weitere Informationen zum Verhalten der LEDs des MWR-Schlüssels beim Laden in der Station finden Sie unter Laden des MWR mit der MWR-Ladestation.