# Зарядка MWR в зарядной подставке MWR

Установить зарядную подставку MWR рядом с источником питания переменного тока. Если возникла неисправность подставки, немедленно отсоедините шнур от источника питание переменного тока.

1. Подключите зарядную подставку MWR к источнику питания переменного тока.

2. Вставьте ключ MWR в зарядную подставку MWR.

   Отрегулируйте опорный рычаг в соответствии с максимальным моментом конкретной модели MWR.

   Когда MWR помещается в зарядную подставку MWR, красный, желтый и зеленый светодиоды по бокам ключа начинают мигать: ключ устанавливает внутреннее смещение (нулевую точку) для датчика крутящего момента и выполняет быструю самодиагностику.
   После завершения внутреннего смещения начинается зарядка, желтый светодиод ключа горит постоянно, а светодиод состояния зарядной подставки MWR мигает зеленым.

   Когда зарядка MWR завершена, светодиод состояния зарядной подставки MWR горит постоянным зеленым светом.

Подробней о поведении светодиода состояния на зарядной подставке MWR см. в Поведение светодиодного индикатора состояния.

Подробней о поведении светодиодов на ключах MWR см. Инструкции по изделию MWR для используемой модели.