# MWR Charging Cradle

## Charger

# Informazioni sul prodotto

# Informazioni generali

ATTENZIONE

Rischio di danni o lesioni gravi

Assicurarsi di leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di usare l'utensile. La mancata osservanza delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi, danni e/o gravi lesioni personali.

- Leggere tutte le Informazioni di sicurezza in dotazione ai diversi componenti del sistema.

- Leggere tutte le Istruzioni sul prodotto relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione dei diversi componenti del sistema.

- Leggere tutte le normative locali di sicurezza che riguardano il sistema e suoi componenti.

- Conservare tutte le Informazioni di sicurezza e le istruzioni per consultarle eventualmente in futuro.

In questa sezione

- Parole dei segnali di sicurezza
- Garanzia
- Sito web
- ServAid
- Paese di origine
- Diagrammi dimensionali

# Parole dei segnali di sicurezza

Le parole dei segnali di sicurezza pericolo, attenzione, prudenza e nota hanno i seguenti significati:

PERICOLO | PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provocherà infortuni gravi o mortali.
ATTENZIONE | ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrà provocare infortuni gravi o mortali.
PRUDENZA | PRUDENZA, utilizzato con il simbolo di allarme, indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare infortuni di scarsa o minore gravità.
NOTA | NOTA è utilizzato per evidenziare pratiche non corrette che non comportano lesioni personali.

# Garanzia

- La garanzia del prodotto scade 12 mesi +1 dalla spedizione dal centro di distribuzione di Atlas Copco.

- La garanzia non copre la normale usura dei componenti.

  - Per normale usura si intende una condizione che richiede la sostituzione di un pezzo o altra regolazione/riparazione durante la normale manutenzione dell'utensile in un dato periodo (espresso in durata, ore di funzionamento o altro).

- La garanzia del prodotto si basa su utilizzo, manutenzione e riparazione corretti dello strumento e dei suoi componenti.

- Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni ai componenti verificatisi a seguito di manutenzione inadeguata o effettuata con pezzi non di Atlas Copco o dei Partner addetti alla manutenzione certificati durante il periodo di garanzia.

- Per evitare danni o la distruzione dei componenti dello strumento, ripararlo secondo il programma di manutenzione consigliato e attenersi alle istruzioni corrette.

- Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite esclusivamente in officine Atlas Copco o da Partner addetti alla manutenzione certificati.

Atlas Copco mette a disposizione i contratti . ToolCover per estensioni di garanzia e manutenzioni preventive. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante di manutenzione locale.

Per motori elettrici:

- La garanzia è valida solo se il motore elettrico non è stato aperto.

# Sito web

Il sito web Atlas Copco offre informazioni su prodotti, accessori, parti di ricambio e pubblicazioni.

Visita: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid è un portale continuamente aggiornato e contenente informazioni tecniche come ad esempio:

- - Informazioni sulla regolamentazione e sulla sicurezza

- Dati tecnici

- Istruzioni su installazione, funzionamento e assistenza

- Elenchi delle parti di ricambio

- Accessori

- Diagrammi dimensionali

Visita: https://servaid.atlascopco.com.

Per ulteriori informazioni tecniche, contatta un rappresentante locale Atlas Copco.

# Paese di origine

Per il Paese di origine, fare riferimento alle informazioni sull'etichetta del prodotto.

# Diagrammi dimensionali

I diagrammi dimensionali si trovano nell'archivio diagrammi dimensionali o su ServAid.

Visita: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw o https://servaid.atlascopco.com.

# Panoramica

# Applicazioni

La base di ricarica MWR funge da caricabatteria e supporto per le chiavi meccatroniche delle famiglie MWR-TA, MWR-S e MWR-T.
Per le chiavi MWR con una capacità da 50 Nm in su, la base di ricarica è dotata di bracci di supporto regolabili che garantiscono la stabilità del gruppo ed evitano il rischio di danneggiare la base e la chiave.

# Principali componenti e funzioni

A | Braccio di supporto chiave | B | Alloggiamento della chiave
C | Contatti batteria | D | LED di stato
E | Connettore di alimentazione CA

# Dati del prodotto

Potenza in ingresso | 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,18 A (max)
Potenza di uscita | 2 V 750 mA 1,25 W (max)
Categoria sovratensione | II
Temperatura di esercizio | Da +5 a +40 °C da +41 a +104 °F
Tempo di ricarica | 140 minuti (max)

# Condizioni ambientali

Solo per l'uso al chiuso |
Altitudine | Fino a 2000 m
Intervallo di temperatura ambiente | Da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
Umidità relativa massima 80 % con temperature fino a 31 °C (88 °F), in diminuzione lineare fino a un'umidità relativa del 50 % a 40 °C (104 °F) |
Classe ambientale | II
Categoria sovratensione | II
Indice IP | IP20

# Batterie compatibili

Batteria ricaricabile MWR (art. n. 4027502101):

Pila AAA NiMH ricaricabile 1,2 V, 1000 mAh.

ATTENZIONE

Non provare mai a ricaricare batterie non ricaricabili! Durante la ricarica potrebbero verificarsi delle perdite. Potrebbero esplodere e provocare rischi di incendio e lesioni.

# Utensili compatibili

Modello | Numero prodotto
--- | ---
MWR-25 S | 8439004400
MWR-50 S | 8439004401
MWR-85 S | 8439004402
MWR-200 S | 8439004403
MWR-300 S | 8439004404
MWR-25 T | 8439004410
MWR-50 T | 8439004411
MWR-85 T | 8439004412
MWR-200 T | 8439004413
MWR-300 T | 8439004414
MWR-25 TA | 8439004420
MWR-50 TA | 8439004421
MWR-85 TA | 8439004422
MWR-200 TA | 8439004423
MWR-300 TA | 8439004424

# Dimensioni e peso

A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Peso [g] | Peso [lb]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
150 | 165 | 100 | 65,9 | 65 | 110 | 1021 | 2,3

# Dati tecnici del prodotto

I dati tecnici dei prodotti sono disponibili su ServAid o sul sito Web di Atlas Copco.

Visita: https://servaid.atlascopco.com o www.atlascopco.com.

# Accessori

Modello | N.P.
--- | ---
Braccio di supporto base di ricarica MWR-300 | 4027 5026 29
Fermi base di ricarica MWR HD | 4027 5026 14

# Comportamento dei LED

Comportamento | Colore | Descrizione
--- | --- | ---
Costante | Blu | La base di ricarica MWR è in modalità di standby (MWR rimossa)
Lampeggiante con intervallo di 1 secondo | Verde | Ricarica chiave MWR in corso.
Costante | Verde | Ricarica chiave MWR completata.
Costante | Rosso | Si è verificato un errore hardware sulla base di ricarica MWR.
Rosso e blu | alternati | Errore di conduttanza verificatosi durante la ricarica della chiave MWR.

Per ulteriori informazioni sul comportamento dei LED della chiave MWR durante la ricarica sulla base, consultare Ricarica della chiave MWR con base di ricarica MWR.

# Installazione

# Istruzioni di installazione

# Montaggio del braccio di supporto chiave

Per i modelli MWR con capacità di 50, 85, 200 e 300 Nm, è necessario montare e regolare il braccio di supporto dedicato per evitare danni alla chiave e alla base durante la procedura di ricarica.

## Braccio di supporto per chiavi con capacità di 50, 85 e 200 Nm

1. Se la base di ricarica MWR è connessa all'alimentazione CA, scollegare il cavo.

2. Sul fondo del braccio di supporto individuare il foro della vite corrispondente alla capacità della chiave da ricaricare.

   Le capacità corrispondenti sono incise accanto ai rispettivi fori.

3. Allineare il foro della vite sul braccio di supporto corrispondente alla capacità della chiave con il foro sulla base più vicino al bordo dentellato sul fondo della base di ricarica MWR.

4. Serrare la(le) vite(i) fino a quando il braccio di supporto è saldamente fissato alla base.

## Braccio di supporto per chiavi con capacità di 300 Nm

1. Se la base di ricarica MWR è connessa all'alimentazione CA, scollegare il cavo.

2. Montare il braccio di supporto dedicato per le chiavi da 300 Nm sul fondo della base di ricarica MWR serrando le due viti.

# Funzionamento

# Linee guida di ergonomia

Osservare la stazione di lavoro durante la lettura delle presenti linee guide ergonomiche generali per individuare eventuali aree di miglioramento relative alla postura dell'operatore, alla collocazione dei componenti o all'ambiente di lavoro.

- Fare frequenti interruzioni e cambiare\ spesso la posizione di lavoro.

- Adattare la zona della stazione\ di lavoro secondo le proprie necessità e il lavoro svolto.

  - Regolare un intervallo di distanza comodo da raggiungere determinando dove collocare pezzi e utensili per evitare il movimento statico.

  - Utilizzare l'attrezzatura della\ stazione di lavoro come tavoli o sedie adatte al lavoro svolto.

- Evitare posizioni di lavoro sopra\ il livello della spalla o con tenuta statica durante le operazioni\ di assemblaggio.

  - Lavorando sopra il livello della spalla, ridurre il carico sui muscoli statici diminuendo il peso dell'utensile, utilizzando per esempio bracci a torsione, avvolgitubo o bilanciatori del peso. Inoltre è possibile ridurre il carico sui muscoli statici tenendo il carico vicino al corpo.

  - Prendere pause con frequenza.

  - Evitare posizioni estreme del braccio o del polso, in particolare per le operazioni che richiedono una certa forza.

- Impostare un comodo campo visivo che richieda movimenti minimi di occhi e testa.

- Utilizzare un'illuminazione adeguata per il lavoro svolto.

- Scegliere l'utensile corretto per\ il lavoro svolto.

- Utilizzare le protezioni acustiche negli ambienti rumorosi.

- Utilizzare utensili o materiali di consumo di elevata qualità per ridurre al minimo l'esposizione a livelli eccessivi di vibrazioni.

- Minimizzare l'esposizione a forze\ di reazione.

  - Durante il taglio:

    Un disco da taglio può incastrarsi se piegato o non condotto correttamente. Utilizzare flange adatte ai dischi da taglio e non piegare il disco durante l'operazione di taglio.

  - Durante la perforazione:

    Il trapano può bloccarsi mentre la punta sta forando. Usare impugnature di supporto se la coppia di stallo è elevata. Lo standard di sicurezza ISO11148 parte 3 indica di prendere provvedimenti per assorbire una coppia di reazione superiore a 10 Nm per gli utensili a pistola e a 4 Nm per gli utensili diritti.

  - Quando si utilizzano utensili a trasmissione diretta o avvitadadi:

    Le forze di reazione dipendono dall'impostazione dell'utensile e dalle caratteristiche del giunto. La forza e la postura determinano la quantità di forza di reazione sopportabile per un operatore. Adattare l'impostazione dell'utensile alla resistenza e alla postura dell'operatore e utilizzare un braccio a torsione o barra di reazione se la coppia è troppo elevata.

- Negli ambienti polverosi, utilizzare un sistema di estrazione della polvere o una maschera per la protezione della bocca.

# Istruzioni per l'uso

# Ricarica della chiave MWR con base di ricarica MWR

Installare la base di ricarica MWR vicino all'alimentazione CA. Se la base di ricarica non funziona correttamente, scollegare immediatamente la spina dall'alimentazione CA.

1. Collegare la base di ricarica MWR all'alimentazione CA.

2. Inserire la chiave MWR nella base di ricarica MWR.

   Regolare il braccio di supporto in base alla capacità del modello MWR.

   Quando si colloca la chiave MWR nella base di ricarica MWR, i LED rosso, giallo e verde sui lati della chiave lampeggiano: la chiave esegue la correzione interna (azzeramento) del trasduttore di coppia, ed esegue una breve autodiagnostica.
   Una volta eseguita la correzione interna inizia la ricarica e il LED giallo della chiave si accende fisso, mentre il LED di stato della base di ricarica MWR lampeggia verde

   Al termine della ricarica della chiave MWR, il LED di stato sulla base di ricarica MWR si accende verde fisso.

Per ulteriori informazioni sul comportamento del LED di stato sulla base di ricarica MWR, consultare Comportamento dei LED.

Per ulteriori informazioni sul comportamento dei LED delle chiavi MWR, consultare le Istruzioni prodotto MWR specifiche al modello in uso.

# Assistenza

# Istruzioni per la manutenzione

# Raccomandazioni per la manutenzione

Si consiglia di eseguire la manutenzione preventiva a intervalli regolari. Consultare le informazioni dettagliate sulla manutenzione preventiva. Se il prodotto non funziona in modo corretto, metterlo fuori servizio e ispezionarlo.

Se non sono incluse informazioni dettagliate sulla manutenzione preventiva, seguire queste linee guida generali:

- Pulire le parti interessate con cautela

- Sostituire le parti difettose o usurate

# Riciclo

# Normative ambientali

Quando un prodotto ha terminato il relativo ciclo di vita deve essere riciclato correttamente. Smontare il prodotto e riciclare i componenti in conformità alle normative locali.

Le batterie devono essere smaltite dall'ente nazionale preposto al riciclaggio delle batterie.

# Istruzioni di riciclo

Posizione | Componente | Riciclare come
--- | --- | ---
1 | Corpo base | Alluminio
2 | Corpo chiave | Plastica
3 | Contatti batteria supporto | Plastica
4 | PCB | WEEE
5 | Contatti batteria | Acciaio
6 | Magnete | Acciaio
7 | Connettore di alimentazione | WEEE
8 | Prolunga base | Plastica
9 | Prolunga base 300 | Plastica
10 | Tampone | Gomma
11 | Fermi HD | Acciaio
12 | Viti | Acciaio
13 | Luce guida | Plastica