# Comportement LED d’état

Comportement | Couleur | Description
--- | --- | ---
Fixe | Bleu | Base de charge MWR en mode veille (MWR hors de la base)
Clignotement avec intervalle de 1 seconde | Vert | Charge de MWR en cours.
Fixe | Vert | Charge de MWR terminée.
Fixe | Rouge | Erreur matérielle survenue sur la Base de charge MWR
Alterné | Rouge et bleu | Une erreur de conductibilité s'est produite lors de la charge du MWR.

Pour plus d'informations sur le comportement des LED de la clé MWR pendant la charge dans la base de charge, reportez-vous à Charger la MWR avec la base de charge MWR.