# Ladda MWR med MWR-laddaren

Montera MWR-laddaren nära växelströmsuttaget. Vid eventuellt fel på laddaren ska du omedelbart dra ur kontakten från strömuttaget.

1. Anslut MWR-laddaren till växelström.

2. Sätt in MWR-dragaren i MWR-laddaren.

   Justera stödarmen efter MWR-enhetens kapacitet.

   När MWR-dragaren sätts i MWR-laddaren börjar de röda, gula och gröna lysdioderna på dragarens sida att blinka. Skruvdragaren ställer in den interna förskjutningen (nollpunkten) för momentgivaren och kör ett snabbt självtest.
   När den interna förskjutningen är klar startar laddningen och skruvdragarens gula lysdiod lyser fast, medan statuslysdioden på MWR-laddaren blinkar grönt

   När MWR-laddningen är klar lyser statuslysdioden på MWR-laddaren fast grönt.

Mer information om statuslysdioderna på MWR-laddaren finns under Status-lysdiod beteende.

Mer information om statuslysdioderna på MWR-verktygen finns under MWR-produktanvisningarna för den modell som används.