# Comportamento do LED de Status

Comportamento | Cor | Descrição
--- | --- | ---
Permanente | Azul | A Base de Carregamento MWR está no modo de espera (MWR fora da base)
Pisca a intervalos de um segundo | Verde | MWR carregando.
Permanente | Verde | MWR completamente carregada.
Permanente | Vermelho | Ocorreu um erro na Base de Carregamento MWR.
Alternando | Vermelho e azul | Houve um erro condutância ao carregar o MWR.

Para mais informações sobre o comportamento dos LEDs do torquímetro MWR ao carregar na Base, consulte Carregando o MWR com a Base de Carregamento MWR (Carregando o MWR com a Base de Carregamento MWR).