# Nabíjení MWR pomocí nabíjecí kolébky MWR

Nainstalujte nabíjecí kolébku MWR v blízkosti síťové zásuvky. Pokud nabíjecí kolébka nefunguje správně, okamžitě odpojte zástrčku od napájení ze sítě.

1. Připojte nabíjecí kolébku MWR k napájení.

2. Vsuňte klíč MWR do nabíjecí kolébky MWR.

   Nastavte podpěrné rameno podle kapacity modelu MWR.

   Po vložení klíče MWR do nabíjecí kolébky MWR začnou blikat červené, žluté a zelené LED kontrolky na bocích klíče: klíč nastavuje vnitřní posun (nulový bod) pro snímač točivého momentu a provádí rychlý autotest.
   Po dokončení vnitřního posunu se spustí nabíjení a žlutá LED kontrolka klíče svítí stále, zatímco stavová LED kontrolka nabíjecí kolébky MWR bliká zeleně.

   Po dokončení procesu nabíjení MWR svítí stavová LED kontrolka nabíjecí kolébky MWR stále zeleně.

Další informace o stavové LED kontrolce chování nabíjecí kolébky MWR naleznete v části Stavová LED kontrolka chování (Stavová LED kontrolka chování).

Další informace o LED kontrolkách chování klíčů MWR naleznete v části Pokyny týkající se produktu MWR pro daný používaný model.