# MWR Charging Cradle

## Charger

# Información de producto

# Información general

ADVERTENCIA

Riesgo de daños a la propiedad y de lesiones graves

Asegúrese de leer, entender y seguir todas las instrucciones antes de utilizar la herramienta. Si no se siguen todas las instrucciones, pueden producirse descargas eléctricas, incendios, daños a la propiedad y/o lesiones personales graves.

- Lea toda la información de seguridad suministrada con las diferentes partes del sistema.

- Lea todas las instrucciones del producto para la instalación, el uso y el mantenimiento de las diferentes partes del sistema.

- Lea todas las normas sobre seguridad legisladas de forma local relacionadas con el sistema y las partes del mismo.

- Guarde todas las instrucciones y la información de seguridad para futuras consultas.

En esta sección

- Palabras de las señales de seguridad
- Garantía
- Sitio de Internet
- ServAid
- País de origen
- Planos de dimensiones

# Palabras de las señales de seguridad

Las palabras de las señales de seguridad Peligro, Advertencia, Precaución y Aviso tienen los siguientes significados:

PELIGRO | PELIGRO indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, será la muerte o lesiones personales de gravedad.
ADVERTENCIA | ADVERTENCIA indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, podría ser la muerte o lesiones personales de gravedad.
PRECAUCIÓN | PRECAUCIÓN, utilizada con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación de riesgo cuyo resultado, si no se evita, podrían ser lesiones menores o leves.
AVISO | AVISO se utiliza para indicar prácticas que no están relacionadas con lesiones personales.

# Garantía

- La garantía del producto finalizará 12+1 meses tras la entrega por parte del centro de distribución de Atlas Copco.

- El desgaste y deterioro normales de las piezas no están cubiertos por la garantía.

  - El desgaste normal es aquel que requiere la sustitución de una pieza u otro ajuste/revisión durante el mantenimiento estándar de la herramienta para ese periodo (expresado en tiempo, horas de funcionamiento o de forma similar).

- La garantía del producto se basa en un uso, mantenimiento y reparación adecuados de la herramienta y sus componentes.

- El daño que sufran las piezas a consecuencia de un mantenimiento inadecuado o realizado por técnicos que no sean Atlas Copco o sus Socios de servicio certificados durante el periodo de garantía no está cubierto por la garantía.

- Para evitar los daños o la destrucción de las piezas de la herramienta, someta la herramienta a las operaciones de servicio que establece el plan recomendado de mantenimiento y siga las instrucciones adecuadas.

- Las reparaciones de garantía solo se realizan en los talleres de Atlas Copco o por sus Socios de servicio certificados.

Atlas Copco ofrece una garantía ampliada y un mantenimiento preventivo de vanguardia a través de sus contratos ToolCover. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Servicio local.

Para los motores eléctricos:

- La garantía solo se aplicará si el motor eléctrico no se ha abierto.

# Sitio de Internet

Puede encontrar información relacionada con nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto y material impreso en el sitio web Atlas Copco.

Visite: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid es un portal que se actualiza continuamente y contiene información técnica, como:

- Información sobre regulaciones y seguridad

- Datos técnicos

- Instrucciones de instalación, operación y servicio

- Listas de repuestos

- Accesorios

- Planos de dimensiones

Visite: https://servaid.atlascopco.com.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Servicio local Atlas Copco.

# País de origen

Para el país de origen, consulte la información en la etiqueta del producto.

# Planos de dimensiones

Puede encontrar planos de dimensiones en el archivo de planos de dimensiones o en ServAid.

Visite: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw o https://servaid.atlascopco.com.

# Descripción general

# Aplicaciones

La estación de carga MWR está diseñada para cargar y almacenar llaves mecatrónicas de las familias MWR-TA, MWR-S and MWR-T.
Para las llaves MWR con una capacidad de 50 Nm o superior, la estación de carga está equipada con brazos de soporte ajustables, lo que garantiza la estabilidad del ensamblaje y evita el riesgo de daños en la estación y la llave.

# Funciones y componentes principales

A | Brazo de soporte de la llave | B | Carcasa de la llave
C | Contactos de batería | D | LED de estado
E | Conector de potencia AC

# Datos de producto

Potencia de entrada | 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,18 A (máx.)
Potencia de salida | 2 V 750 mA 1,25 W (máx.)
Categoría de sobretensión | II
Temperatura de funcionamiento | De +5 a + 40 °C De +41 a + 104 °F
Duración de carga | 140 minutos (máx.)

# Condiciones medioambientales

Solamente para uso en interiores |
Altitud | Hasta 2000 m
Rango de temperaturas del ambiente | De +5 a +40 °C (de +41 a +104 °F)
Humedad relativa máxima del 80 % para temperaturas máximas de 31 °C (88 ºF), disminuyendo linealmente hasta el 50 % con una humedad relativa del 40 °C (104 ºF) |
Clase ambiental | II
Categoría de sobretensión | II
Índice IP | IP20

# Batería compatible

Batería recargable MWR (N/P 4027502101):

Batería recargable NiMH AAA 1,2 V, 1000 mAh.

ADVERTENCIA

¡Nunca intente recargar baterías no recargables! Las baterías no recargables pueden sufrir fugas si se cargan. Pueden explotar y suponer un riesgo de incendios y de lesiones.

# Herramientas compatibles

Modelo | Número del producto
--- | ---
MWR-25 S | 8439004400
MWR-50 S | 8439004401
MWR-85 S | 8439004402
MWR-200 S | 8439004403
MWR-300 S | 8439004404
MWR-25 T | 8439004410
MWR-50 T | 8439004411
MWR-85 T | 8439004412
MWR-200 T | 8439004413
MWR-300 T | 8439004414
MWR-25 TA | 8439004420
MWR-50 TA | 8439004421
MWR-85 TA | 8439004422
MWR-200 TA | 8439004423
MWR-300 TA | 8439004424

# Dimensiones y peso

A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Peso [g] | Peso [lb]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
150 | 165 | 100 | 65,9 | 65 | 110 | 1021 | 2,3

# Datos técnicos de producto

Puede encontrar los datos técnicos del producto en ServAid o en el sitio web Atlas Copco.

Visite: https://servaid.atlascopco.com o www.atlascopco.com.

# Accesorios

Modelo | Ref.
--- | ---
Estación de carga MWR-300 brazo de soporte | 4027 5026 29
Estación de carga MWR Clips HD | 4027 5026 14

# Comportamiento LED de estado

Comportamiento | Color | Descripción
--- | --- | ---
Constante | Azul | La estación de carga MWR se encuentra en modo espera (MWR fuera de la estación)
Parpadeo con un intervalo de 1 segundo | Verde | MWR en carga.
Constante | Verde | Carga MWR completa.
Constante | Rojo | Se ha producido un error de hardware en la estación de carga MWR.
En alternancia | Rojo y azul | Se ha producido un error de conductancia durante la carga del MWR.

Para más información sobre la conducta de los LED de la llave MWR durante la carga en la estación, consulte Cargar la MWR con la estación de carga de la MWR.

# Instalación

# Instrucciones de instalación

# Instalar el brazo de soporte de la llave

Para modelos MWR con una capacidad de 50, 85, 200 y 300 Nm,se requiere instalar y ajustar el brazo de soporte asignado para evitar daños en la llave y la estación durante el procedimiento de carga.

## Brazo de soporte para llaves con capacidades de 50, 85 y 200 Nm

1. Si la estación de carga MWR está conectada a la corriente CA, desconecte el cable.

2. En la parte inferior del brazo de soporte, identifique los orificios de tornillo que coincida con la capacidad de la llave que desee cargar.

   Las capacidades correspondientes están grabadas junto a sus orificios respectivos.

3. En la parte inferior de la estación de carga MWR, alinee el orificio de tornillo en el brazo de soporte que corresponde con la capacidad de la carga con el orificio en la estación más cerca de borde previsto.

4. Apriete el o los tornillos hasta que el brazo de soporte esté correctamente fijado a la estación.

## Brazo de soporte para llaves con capacidad de 300 Nm

1. Si la estación de carga MWR está conectada a la corriente CA, desconecte el cable.

2. En la parte inferior de la estación de carga MWR, instale el brazo de soporte asignado a llaves de 300 Nm apretando los dos tornillos.

# Funcionamiento

# Directrices sobre ergonomía

Piense en su estación de trabajo mientras lee esta lista de directrices ergonómicas generales para identificar áreas de mejora en la postura, el emplazamiento de los componentes o el entorno de trabajo.

- Realice descansos frecuentes y cambie la posición de trabajo con regularidad.

- Adapte la zona de la estación de trabajo a sus necesidades y a la tarea.

  - Realice los ajustes para tener un alcance cómodo determinando dónde colocar las piezas y herramientas para evitar la carga estática.

  - Utilice equipamiento para la estación de trabajo, como mesas y sillas, adecuado para la tarea.

- Evite posiciones de trabajo por encima de la altura del hombro o con sujeciones estáticas durante las operaciones de montaje.

  - Cuando trabaje por encima de la altura del hombro, reduzca la carga sobre los músculos estáticos reduciendo el peso de la herramienta mediante la utilización de, por ejemplo, brazos de reacción, carretes de manguera o equilibradores de carga. También puede reducir la carga en los músculos estáticos sujetando la herramienta cerca del cuerpo.

  - Descanse con frecuencia

  - Evite posturas extremas de brazos y muñecas, en particular durante operaciones que requieran un grado de fuerza.

- Realice los ajustes necesarios para obtener un campo de visión adecuado que requiere un movimiento mínimo de los ojos y de la cabeza.

- Utilice una iluminación adecuada para la tarea.

- Seleccione la herramienta adecuada para la tarea.

- Utilice equipo de protección auditiva en entornos ruidosos.

- Utilice herramientas y consumibles insertados de alta calidad para minimizar la exposición a excesivos niveles de vibración.

- Minimice la exposición a fuerzas de reacción.

  - Durante el corte:

    Una rueda de corte puede bloquearse si está doblada o no está correctamente guiada. Utilice la brida correcta para la rueda de corte y evite doblar la rueda de corte durante la operación.

  - Durante el taladro:

    El taladro puede calarse si la broca se rompe. Utilice mangos de soporte si el par máximo es demasiado elevado. La norma de seguridad ISO11148 apartado 3 recomienda el uso de un dispositivo para la absorción de un par de reacción superior a 10 Nm para herramientas con empuñadura de pistola y de 4 Nm para herramientas de caja recta.

  - Durante el uso de destornilladores o aprietatuercas de accionamiento directo:

    Las fuerzas de reacción dependen de los ajustes de la herramienta y de las características de la unión. La fuerza y la postura determinan la cantidad de fuerza de reacción que puede tolerar un operario. Adapte el ajuste del par a la fuerza y la postura del operario y utilice un brazo o una barra de reacción si el par es demasiado elevado.

- Utilice un sistema de extracción de polvo o lleve puesta una máscara protectora para la boca en entornos polvorientos.

# Instrucciones de funcionamiento

# Cargar la MWR con la estación de carga de la MWR

Instale la estación de carga MWR cerca de la alimentación CA. Si la estación de carga no funciona correctamente, desconecte inmediatamente el enchufe de la corriente CA.

1. Conecte la estación de carga MWR a la alimentación CA.

2. Inserte la llave MWR en la estación de carga MWR.

   Ajuste el brazo de soporte de acuerdo con la capacidad del modelo MWR.

   Cuando la MWR se coloca en la estación de carga MWR, los LED rojo, amarillo y verde en los laterales de la llave empiezan a parpadear: la llave está configurando la compensación interna (punto cero) para el transductor de par, y ejecutar un autodiagnóstico breve.
   Una vez completada la compensación interna, la carga se inicia y el LED amarillo de la llave se enciende constante, mientras que el LED de estado de la estación de carga MWR parpadea en verde

   Cuando se haya completado la carga de MWR, el LED de estado de la estación de carga MWR es verde constante.

Para más información sobre la conducta de LED de estado de la estación de carga MWR consulte Comportamiento LED de estado.

Para más información sobre la conducta de los LED de la llave MWR, consulte las Instrucciones de producto MWR específico al modelo utilizado.

# Servicio

# Instrucciones de mantenimiento

# Recomendaciones de servicio

Es recomendable realizar periódicamente operaciones de mantenimiento preventivo. Consulte la información detallada sobre el mantenimiento preventivo. Si el producto no funciona adecuadamente, deje de utilizarlo e inspecciónelo.

Si no dispone de información detallada sobre el mantenimiento preventivo, siga estas pautas generales:

- Limpie adecuadamente los componentes apropiados

- Sustituya cualquier componente defectuoso o desgastado

# Reciclaje

# Normativas medioambientales

Cuando un producto ha sido utilizado debe reciclarse adecuadamente. Desmonte el producto y recicle los componentes de acuerdo con la legislación local.

Las baterías deberán depositarse en su organización de recuperación de baterías nacional.

# Instrucciones de reciclaje

Posición | Pieza | Reciclar como
--- | --- | ---
1 | Caja de la estación | Aluminio
2 | Caja de llave | Plástico
3 | Soporte de la batería de contactos | Plástico
4 | PCB | RAEE
5 | Contactos de batería | Acero
6 | Imán | Acero
7 | Conector de potencia | RAEE
8 | Extensión de la base | Plástico
9 | Extensión de la base 300 | Plástico
10 | Inhalador | Goma
11 | Clips HD | Acero
12 | Tornillos | Acero
13 | Luz guía | Plástico