# Installation des Schlüssel-Stützarms

Für MWR-Modelle mit einer Leistung von 50, 85, 200 und 300 Nm muss der spezielle Stützarm installiert und eingestellt werden, um Schäden am Schlüssel und der Station während des Ladevorgangs zu vermeiden.

## Stützarm für Schlüssel mit 50, 85 und 200 Nm Leistung

1. Wenn die MWR-Ladestation mit dem Netzkabel verbunden ist, trennen Sie dieses.

2. Prüfen Sie an der Unterseite des Stützarms, welche der Schraubenbohrungen der Leistung des Schlüssels entspricht, der geladen werden soll.

   Die jeweilige Leistung ist neben den entsprechenden Bohrungen eingraviert.

3. Richten Sie an der Unterseite der MWR-Ladestation die Schraubenbohrung des Stützarms für die jeweilige Schlüsselleistung an der Bohrung an der Station aus, welche sich am nächsten zu seiner vorgesehenen Kante befindet.

4. Ziehen Sie die Schraube(n) fest, bis der Stützarm korrekt an der Station gesichert ist.

## Stützarm für Schlüssel mit 300 Nm Leistung

1. Wenn die MWR-Ladestation mit dem Netzkabel verbunden ist, trennen Sie dieses.

2. Bringen Sie den für Schlüssel mit 300 Nm Leistung vorgesehenen Stützarm an der Unterseite der MWR-Ladestation an, indem sie die beiden Schrauben festziehen.