# Ricarica della chiave MWR con base di ricarica MWR

Installare la base di ricarica MWR vicino all'alimentazione CA. Se la base di ricarica non funziona correttamente, scollegare immediatamente la spina dall'alimentazione CA.

1. Collegare la base di ricarica MWR all'alimentazione CA.

2. Inserire la chiave MWR nella base di ricarica MWR.

   Regolare il braccio di supporto in base alla capacità del modello MWR.

   Quando si colloca la chiave MWR nella base di ricarica MWR, i LED rosso, giallo e verde sui lati della chiave lampeggiano: la chiave esegue la correzione interna (azzeramento) del trasduttore di coppia, ed esegue una breve autodiagnostica.
   Una volta eseguita la correzione interna inizia la ricarica e il LED giallo della chiave si accende fisso, mentre il LED di stato della base di ricarica MWR lampeggia verde

   Al termine della ricarica della chiave MWR, il LED di stato sulla base di ricarica MWR si accende verde fisso.

Per ulteriori informazioni sul comportamento del LED di stato sulla base di ricarica MWR, consultare Comportamento dei LED.

Per ulteriori informazioni sul comportamento dei LED delle chiavi MWR, consultare le Istruzioni prodotto MWR specifiche al modello in uso.