# Instalar el brazo de soporte de la llave

Para modelos MWR con una capacidad de 50, 85, 200 y 300 Nm,se requiere instalar y ajustar el brazo de soporte asignado para evitar daños en la llave y la estación durante el procedimiento de carga.

## Brazo de soporte para llaves con capacidades de 50, 85 y 200 Nm

1. Si la estación de carga MWR está conectada a la corriente CA, desconecte el cable.

2. En la parte inferior del brazo de soporte, identifique los orificios de tornillo que coincida con la capacidad de la llave que desee cargar.

   Las capacidades correspondientes están grabadas junto a sus orificios respectivos.

3. En la parte inferior de la estación de carga MWR, alinee el orificio de tornillo en el brazo de soporte que corresponde con la capacidad de la carga con el orificio en la estación más cerca de borde previsto.

4. Apriete el o los tornillos hasta que el brazo de soporte esté correctamente fijado a la estación.

## Brazo de soporte para llaves con capacidad de 300 Nm

1. Si la estación de carga MWR está conectada a la corriente CA, desconecte el cable.

2. En la parte inferior de la estación de carga MWR, instale el brazo de soporte asignado a llaves de 300 Nm apretando los dos tornillos.