# Cargar la MWR con la estación de carga de la MWR

Instale la estación de carga MWR cerca de la alimentación CA. Si la estación de carga no funciona correctamente, desconecte inmediatamente el enchufe de la corriente CA.

1. Conecte la estación de carga MWR a la alimentación CA.

2. Inserte la llave MWR en la estación de carga MWR.

   Ajuste el brazo de soporte de acuerdo con la capacidad del modelo MWR.

   Cuando la MWR se coloca en la estación de carga MWR, los LED rojo, amarillo y verde en los laterales de la llave empiezan a parpadear: la llave está configurando la compensación interna (punto cero) para el transductor de par, y ejecutar un autodiagnóstico breve.
   Una vez completada la compensación interna, la carga se inicia y el LED amarillo de la llave se enciende constante, mientras que el LED de estado de la estación de carga MWR parpadea en verde

   Cuando se haya completado la carga de MWR, el LED de estado de la estación de carga MWR es verde constante.

Para más información sobre la conducta de LED de estado de la estación de carga MWR consulte Comportamiento LED de estado.

Para más información sobre la conducta de los LED de la llave MWR, consulte las Instrucciones de producto MWR específico al modelo utilizado.