# Installer le bras de support de la clé

Pour les modèles MWR d'une capacité de 50, 85, 200 et 300 Nm, il est nécessaire d'installer et d'ajuster le bras de support dédié afin d'éviter de dégrader la clé et la base de charge pendant la procédure de charge.

## Bras de support pour clés de 50, 85 et 200 Nm

1. Si la base de charge MWR est raccordée au secteur, débranchez le câble.

2. Sur la partie inférieure du bras de support, identifiez le trou de vis correspondant à la capacité de la clé à charger.

   Les capacités correspondantes sont gravées à côté de leurs trous respectifs.

3. Sur la partie inférieure de la base de charge MWR, alignez le trou de vis du bras de support correspondant à la capacité de la clé avec le trou de la base plus proche de son bord dentelé.

4. Serrez la ou les vis jusqu'à ce que le bras de support soit correctement fixé à la base.

## Bras de support pour clés de 300 Nm

1. Si la base de charge MWR est raccordée au secteur, débranchez le câble.

2. Sur la partie inférieure de la base de charge MWR, installez le bras de support dédié aux clés de 300 Nm en serrant les deux vis.